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使用指南

一、总体要求
1.适用范围。绍兴市行政区域内依法必须招标的建设项目的货物类项目招标，招标人应使用本范本编制招标文件。
2.括号加斜体字部分为提示性内容，招标人选择或填写相关内容后，在定稿的招标文件中应删除。
3.以“□”前缀部分为选择性内容，在定稿的招标文件中招标人应删除未选择的内容。
4.下划线和投标人须知前附表空格部分，由招标人根据招标项目实际情况和国家有关法律法规规定进行填写，文字应采用斜体字；确实不需要填写具体内容的，用“/”标示。
5.除可选择部分和下划线部分由招标人根据以上2、3、4三项进行选择或填写外，其他文字不得改动。
二、招标公告部分
(一)招标项目基本信息
1.项目名称、文号。应与项目工可批复或初步设计批复或企业信息赋码表中内容一致。
2.项目建设规模。应与工可批复或初步设计批复或企业信息赋码表中内容一致，主要包括建筑面积、总投资等内容。
3.建设地址、建成时间、资金来源、投资比例。按工可批复或初步设计批复或企业信息赋码表内容填写。
4.项目业主。即本招标项目的法人。
5.招标人。为组织项目招标活动的主体。
6.代理机构。为本次招标提供招标代理服务的机构，自行招标的，括号内的代理内容应删除。
7.标段名称。招标人应合理划分标段，标段名称应恰当反映本次招标内容。
(二)本次招标内容
1.本次招标内容。尽可能详细说明本次招标项目的招标范围、内容、规模、服务要求等。
2.估算(或概算)造价。应根据工可批复或初步设计批复或企业信息赋码表内容填写本次招标范围的服务费用造价，批复汇总表不能反映本次招标的估算(或概算)造价的，应根据经批准的估算(或概算)详细文件汇总计算。
(三)投标资格条件、要求
1.企业资格要求。根据本次招标内容，设置投标人资格要求。
2.联合体。根据本次招标的实际情况进行约定。
3.无行贿犯罪记录。查询的时间区间为投标截止之日上溯不少于三年。投标人不必提供外证或自证材料，由招标人在定标前在中国裁判文书网查询。
4.招标人可根据招标项目的实际需要及相关法律法规规定，设置合理的资格条件和要求。业绩证明材料要求其所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述；招标人可选择中标通知书、合同、交货单及业主证明等资料作为业绩证明资料，但应明确如出现载明信息不一致时的资料认定顺序。
(四)招标文件的获取
1.网上下载时间。招标人应在招标公告及招标文件中明确招标文件发售方式及时间，发售期不得少于5日。截止时间如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。
2.疑问提交时间。由招标人依法设定，具体时间应充分考虑投标人获取、阅读招标文件、提出疑问的时间，同时要为答疑预留一定的时间。
3.补充(答疑、澄清)招标文件发布日期。为招标人最迟可能发出补充文件的时间，充分考虑在投标截止时间前可能发生的变化。
4.投标截止时间。投标截止时间。自招标文件发出之日起至投标截止时间不得少于20日。招标人应考虑补充（答疑、澄清）招标文件可能影响投标文件编制内容的，且必须在投标截止时间15日前发布的规定，应适当安排投标截止时间。截止时间如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。
5.投标文件的递交方式为电子网上传输提交形式。招标人应在招标公告（或投标邀请书）及招标文件中明确投标文件递交方式及时间，还应明确是否需要同时递交纸质投标文件。
三、投标人须知前附表部分
1.条款号1.1.2—1.2.2。与招标公告相关内容填写一致。
2.招标范围。应与招标公告中招标内容一致，具体描述可详见公告。
3.交货期。交货期应满足招标的要求，并应当允许投标人提出优于交货期的投标承诺。
4.条款号1.4.1-2.2.1。根据本次招标的具体情况和要求，按示范文本提示内容选择或填写。
5.投标截止时间。应与招标公告规定的投标截止时间一致。。
6.实质性响应招标文件及评审打分资料。本栏是示范文本特别增加的内容，招标人应将要求投标人提交的所有资料列在本栏，招标文件中不再另附强制性资格条件(审查)表，招标人可根据本次招标的实际需要增减资料项目。
7.评标办法。招标人应根据本次招标的实际情况合理选定评标办法，谨慎选用经评审的最低投标价法，鼓励选用综合评估法。技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物，可采用经评审的最低投标价法；技术复杂或技术规格、性能、制作工艺要求难以统一的货物，宜采用综合评估法。
8.否决投标的情形。招标人在编制招标文件时，应将所有否决投标的情形、以肯定句式集中列入本栏；凡未列入此栏内容的要求，均不得作为否决投标的依据。招标人通过补充文件增加、删除或修改否决投标条款的，应当在补充文件中集中载明调整后完整的否决投标条款。
9.招标人根据实际情况需要补充的其他内容，应集中在第10.4条。
四、评标办法部分
所有否决投标的内容均请列入招标文件投标人须知前附表“否决投标的情形”中，评标办法中不再重复，以免产生矛盾和歧义。评标委员会拟作出否决投标前，应组织相关投标人进行询问核实。招标人应协助评标委员会做好询问核实工作。
采用综合评估法的技术评分内容可根据招标项目的特点设置相应的评审内容和标准，原则上技术含量高的货物，技术评分权重大。可自选评审内容并要求细化每一打分项分值区间不宜超过3分。
使用的电子招标工具应及时更新，并选择与本项目相匹配的招标工具模式（如：评标办法、电子标书递交方式等）。
五、合同文本部分
合同条款与格式由招标人根据项目实际提供。建议采用国家或行业的示范文本。
六、相关表单部分
投标人前附表设置了“实质性响应招标文件及评审打分资料”栏，在相关表单中无需再设强制性审查表单，以避免前后不一致。
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[bookmark: _bookmark1]第一章招标公告
项目编号： A3306010720060187001 
本次招标项目凤凰山高品质养老院建设工程（项目名称），已由绍兴市越城区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以2408-330602-04-01-130353（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市城投康养产业发展有限公司，建设资金自筹100%（资金来源），招标人为中建三局集团有限公司、绍兴城建市政建设有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的空调设备采购安装项目货物进行公开招标。
一、本次招标内容
1.1本次招标范围：包括凤凰山高品质养老院建设工程1#楼~7#楼空调及新风设备，相应冷媒管、风管、冷凝水管等各类管线及保温，风口、支架、制冷剂、开孔、套管等辅材，专用工具及备品备件的采购供货、深化设计、试验检验、运输仓储、系统安装、调试运行、技术培训、工程验收、竣工资料整理及工程结算、质保期内的故障维修等及施工过程中的开孔、完工后的填补、修复与清理等，具体要求详见招标文件第五章《招标内容和技术要求》及相关图纸。
本次招标范围内的工程□估算(或□概算)造价 2240.82 万元，采用投标资格后审方式招标。
1.2是否属于政府采购工程	□是  ☑否
1.3是否专门面向中小企业预留
是  否（不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）
1.4专门面向中小企业预留的实施方式
1.4.1本标段整体面向中小企业；
1.4.2本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。
二、投标资格条件、要求
1.投标人及其拟派项目负责人自2023年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；
2.投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；
3.本次招标(□接受☑不接受)联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求： /；
□4.面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明函》。
5.(招标人认为需要增加的符合法律法规规定的其他要求)；
5.1投标人具有独立承担民事责任的能力的法人或者其他组织；
5.2投标人须为空调设备制造单位或代理单位，如为代理单位须有制造单位对本项目的唯一授权书，授权书格式见投标文件格式附件；
5.3一个制造单位对同一品牌的空调，仅能委托一个代理单位参加投标，否则均作废标处理。如制造单位与其代理单位同时参与投标，制造单位投标有效，代理单位作废标处理。
三、招标文件的获取
1.本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放，绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberLogin），请各潜在投标人使用CA锁登录绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberLogin）获取,未使用CA锁登录并获取招标文件的投标将被拒收。
2.招标文件获取下载网址：潜在投标人登录绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberLogin），自行件获取下载招标文件。
3.招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。
四、投标保证金
1.金额：
□本项目不缴纳投标保证金。
☑本项目需缴纳投标保证金 40 万元（不得超过50万元），投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在投标文件递交截止时间前缴纳。
2.缴纳方式：投标人基本账户银行转出的保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字保函等(不包括现金）。
2.1缴纳要求（转账）：
账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：绍兴银行营业部；账号：                     ；
投标人须选择以上账户缴纳投标保证金。
2.2缴纳要求（银行保函/保证保险/担保公司担保/数字保函）：招标人接受投标保证金银行保函、电子保险保单、担保保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberLogin）中自主选择办理。
保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保函手续。
□2.3本项目对 / 行业信用评价结果最高等级的投标人免收投标保证金，须具备 / 条件。
注：1.请各投标人在缴纳投标保证金前自行核对统一主体库内填写的基本账户信息，避免出现保证金缴纳后无法匹配的现象。
2.重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。如联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。
五、投标文件递交
1.投标文件递交截止时间 2026 年    月   日     时     分；
2.投标文件递交方式：
☑2.1电子招标投标交易平台： 绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台 。
□2.2纸质标书递交，地点为：绍兴市公共资源交易中心指定的开标室。
3.□招标文件要求递交的光盘、样品等材料，投标人应在投标截止时间前递交至（招标人指定地点）。递交光盘、样品等材料时应同时携带递交人法定代表人授权委托书及身份证原件(法定代表人递交的仅需提供身份证原件)。
六、发布公告的媒介
本次招标公告同时在  /  （发布公告的媒介名称）上发布。
七、监管机构：绍兴市住房和城乡建设局。
八、联系方式
招标人： 中建三局集团有限公司、       招标代理机构： 华汇工程设计集团股份有限公司 
绍兴城建市政建设有限公司
联系人：         李金虎               联系人：             韩钦          
联系电话：     18656680760            联系电话：        13675755752       
地址：上海市浦东新区金桥路1389号      地址：    绍兴市解放大道177号华汇大厦      

 2026 年    月    日
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第二章投标人须知
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	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：中建三局集团有限公司、绍兴城建市政建设有限公司
地址：上海市浦东新区金桥路1389号
联系人：李金虎
联系电话：18656680760
电子邮箱：        /        

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：华汇工程设计集团股份有限公司 
地址：绍兴市解放大道177号华汇大厦
联系人：韩钦
联系电话：13675755752 
电子邮箱：1714700@qq.com

	1.1.4
	项目名称
	凤凰山高品质养老院建设工程空调设备采购安装项目

	1.1.5
	建设地点
	绍兴市越城区解放南路与大明路交叉口西南侧

	1.2.1
	资金来源及比例
	自筹100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已经落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告内容

	1.3.2
	交货期
	与总包土建进度及投运要求同步，投标人对施工时序、进度的安排需要结合周边项目施工情况统筹考虑，需服从建设单位、总承包单位和全过程工程咨询的协调和安排，还要求以下节点工期：排产通知书发出后30天内到场，2026年10月底完成安装及验收，具体配合土建进度完成。

	1.3.3
	质量保证期
	 24 个月，时间从项目整体竣工验收合格之日起计算。

	1.4.1
	投标人资格条件、要求
	见招标公告内容

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织。
□组织。联系人：          联系电话：       踏勘时间：                  
踏勘集中地点：                  

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开。
□召开。召开时间：           召开地点：        

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式
	提问截止时间： 2026 年    月    日 17 时 00 分。（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理），提交方式: 在上述时间截止前将加盖公章的PDF及WORD格式的提问书发送至1714700@qq.com。
联系方式：13675755752  联系人：韩钦。

	1.10.3
	招标文件的澄清、补充、修改的时间，澄清、修改、补充文件的下载网址
	招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。
澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 3 天前，以上款相同的形式发布。
潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
公布、下载网址：绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台(http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberLogin)

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	□不允许。
☑允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度：详见评标办法。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同投标人须知前附表第1.10.2项

	2.2.2
	投标截止时间
	详见招标公告

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网(http://ggb.sx.gov.cn/)和绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台(http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberLogin)，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1
	构成投标文件
其他材料
	/

	3.2.3
	最高投标限价
	☑本次招标最高投标限价为： 2240.82 万元
□在投标截止时间15个日历天前以补充文件的形式公布
□本次招标最高投标限价的计算方法：/。
☑风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限价的80%作为风险控制价（1792.66万元）。注：招标人设有风险控制价的，低于风险控制价的投标人投标报价不计入评标基准价计算范围。

	3.2.4
	投标报价的
其他要求
	1、投标报价为投标人的投标文件中提出的招标范围内各项支付金额的总和。
2、技术标中明确或招标文件、设计图纸确定的相应技术规范要求的费用应包括在投标报价中，否则视同投标优惠。
3、合同的交货和安装地点为项目所在地，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程的设备和材料的采购供货、深化设计、试验检验、运输仓储、系统安装、调试运行、技术培训、工程验收、竣工资料整理及工程结算、质保期内的故障维修、利润、税金、风险等及施工过程中的开孔、完工后的填补、修复与清理等所有费用,但投标报价不得超过本投标人须知前附表第3.2.3条所规定的上限，否则作废标处理。
4、投标人可到项目现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
5、投标人的投标报价包括但不限于：包括凤凰山高品质养老院建设工程1#楼~7#楼空调及新风设备，相应冷媒管、风管、冷凝水管等各类管线及保温，风口、支架、制冷剂、开孔、套管等辅材，专用工具及备品备件的采购供货、深化设计、试验检验、运输仓储、系统安装、调试运行、技术培训、工程验收、竣工资料整理及工程结算、质保期内的故障维修、利润、税金、风险等及施工过程中的开孔、完工后的填补、修复与清理等所有费用，具体要求详见招标文件第五章《招标内容和技术要求》及相关图纸。
6、施工总承包服务费费率为结算价的3%，由中标人按结算价的3%直接支付给总承包单位。该费用由投标人在投标报价中综合考虑，不需在“投标报价明细表”中单列费用。总承包服务费由总承包单位在每次支付分包单位工程进度款时同比例扣除，结算审核完成后一次性扣完。
总承包服务费（包含但不限于总承包配合费、服务费、设备管理和暂存费等在内的全部费用）包括总承包为分包工程提供现有脚手架使用费、塔吊及垂直升降机的使用费（如因总承包实际工程进度需要无法提供的除外）、为分包施工单位提供场地、办公场所、水源、电源、建筑垃圾清运等费用均已包括在内，并包括因交叉作业而发生的误工损失费和协调管理费等，除分包人的水电费另计外，不得再收取其他费用。当专业工程项目出现质量、进度、安全等问题，总承包与分包人应共同向建设单位承担连带责任。
7、投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。
8、本项目的招标代理服务费由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。
以上各条款规定及要求请投标人在报价时综合考虑，未考虑的视作优惠。

	3.3.1
	投标有效期
	不少于 90 个日历天(从投标截止之日起算)。

	3.4
	投标保证金数额
	投标保证金的金额与形式：见公告。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	不作要求

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	[bookmark: EBdba3d28d83e447b0b8d657e917a28616]详见评标办法

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求
	不作要求

	3.5.7
	实质性响应招标文件及评审打分资料
	一、实质性响应招标文件资料
1.企业法人营业执照；
2.法定代表人授权委托书(投标文件委托代理人签字的提供)；
□3.联合体各方签订的共同投标协议(联合体投标的提供)；
4.投标保证金缴纳证明资料（1.采用转账形式缴纳的：须同时提供①银行转账凭证（记录）、②基本账户开户证明。2.采用银行保函或投标保险保单或担保保函的：须同时提供①银行保函或投标保险保单或担保保函、②购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出的凭证、③基本账户开户证明）；
5.中小企业声明函；
6.投标承诺书；
□7.(招标人认为需要增加的符合法律法规规定的其他实质性响应的资料)。
二、评审打分资料
1.招标文件对提供的资料有打分内容的填写。
以上一、二条涉及证书、资料应在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章。上述证书、资料均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效。评标专家评标时，可要求投标人在规定时间内澄清，但提供的资料不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

	3.6
	是否允许递交
备选投标方案
	☑不允许。
□允许。

	3.7.3（1）
	□纸质投标文件签字或盖章要求
	按招标文件要求盖单位公章、法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

	3.7.3（2）
	电子投标文件盖章要求
	1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人签字或盖章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。
2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章；

	
	电子投标文件加密章要求
	电子投标的项目，在投标截止时间前，将由投标工具软件制作生成的加密投标文件上传至绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台。
其他：/。

	3.7.4
	投标文件份数
	/

	4.1
	光盘、样品等材料的包装和标记
	/

	4.2
	电子投标文件加密要求
	使用投标工具软件编制生成的电子投标文件。

	4.2.2
	递交投标文件方式和地点
	截止时间：详见招标公告

	
	
	本项目投标文件投标人采用□现场递交/☑电子投标文件上传平台。
□现场递交：投标人将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心指定开标室（绍兴市越城区洋江西路699号梅山春晓），投标文件递交后即交即走。投标文件递交地址：绍兴市越城区洋江西路699号梅山春晓指定开标室（绍兴市公共资源交易中心）。

	
	
	☑使用专用密钥上传至 绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberLogin）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否
□是。未中标的投标文件将予以退还。

	4.4
	□投标文件的拒收
情形
	一、投标人未按规定密封或封套外信息与所投标段内容不符的投标文件。
二、未在投标截止时间前递交的投标文件。

	
	☑电子投标文件的拒收情形
	1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；
2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。
3.存在下列情况之一的，视为拒收：
（1）电子投标文件无法解密的；
（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；
（3）电子投标文件无法导入成功的；
4.□未被邀请的申请人提交的投标文件
5.其他:  法律、法规所规定的其他情形   。

	5.1
	开标时间和地点、参加开标会议的要求
	一、开标时间：同投标截止时间。
二、开标地点：绍兴市公共资源交易中心指定的开标室（绍兴市越城区洋江西路699号梅山春晓）。
☑三、开标平台:绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台
四、参加开标会议的要求
1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；
2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱1714700@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；
4、由代理机构工作人员现场在监督部门、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。

	5.2
	开标程序
	（一）宣布开标
（二）公布投标人数量
（三）投标人解密（投标文件解密在60分钟内完成，具体以电子招投标交易平台系统时间为准）
（四）参数录入（如有）
（五）公布开标结果
（六）开标结束

	5.4
	特殊情况处置
	1.因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。
2.开标特别说明：（1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。
（2）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书加密电子投标文件，未加密的视为撤销其投标文件。
3.其他：电子投标项目开标的其他相关程序按照我市相关规定《绍兴市区工程建设项目电子招标投标管理暂行办法》执行。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：招标人代表 2 人，省库专家 5 人。

	6.3
	评标方法
	□经评审的最低投标价法。
☑综合评估法。

	6.4.2
	评标委员会推荐
中标候选人
	□推荐的中标候选人数量： 1 家。
☑推荐入围定标的中标候选人：不排序的方式向招标人推荐3-5人。（当有效投标人数量3家（含）以上且7家（含）以下时，由评标委员会推荐总得分前三名为中标候选人；当有效投标人数量为7家（不含）以上且不足10家时，由评标委员会推荐总得分前四名为中标候选人；当有效投标人数量为10家（含）以上时，由评标委员会推荐总得分前五名为中标候选人，若出现总得分相同的情况，取投标报价低者；若投标报价仍相同的，取技术标排名靠前的；若上述均相同的由招标人当场抽签确定中标候选人）。

	7.1
	确定中标人
	□授权评标委员会确定中标人。
□根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。
☑评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。
□其他：              。

	7.1.4
	☑中标公告媒介及期限
	公告媒介： 绍兴公共资源交易网 
公告期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.2.1
	中标候选人公示
	对中标候选人的情况（有业绩、荣誉要求的，包括业绩、荣誉）在绍兴公共资源交易网予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.4.1
	履约保证金
	[bookmark: EB729f8822ed244be9b6cbf8c77e802a6c]履约保证金的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。
履约保证金的金额：合同总价的 2 %(不得超过2%)。

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批、核准的工程建设项目，经报相关部门批准后，可以不再进行招标。

	9.5
	异议和投诉
	9.5.1异议
（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
9.5.2投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

	10
	需要补充的其他内容
	投诉受理的具体部门及电话：绍兴市住房和城乡建设局，电话 0575-85115633。

	10.1
	否决投标的情形
	一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。
二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：
(一)符合性内容
1.投标人的资质、业绩、人员、设备(材料)等条件未满足招标文件实质性响应要求的(以投标人须知前附表3.5.7中“一、实质性响应招标文件资料”内容为准)；
2.投标文件未按招标文件的要求(以投标人须知前附表第3.7.3项规定为准)签字或盖章的；
☑3.委托代理人无有效的法定代表人授权委托书的；
4.投标人存在投标人须知第1.4.3项和投标人须知前附表第10.3款第五点规定情形的。
5.投标函载明的交货期不响应招标文件要求的；
6.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
7.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；
8.改变招标人提供的设备(材料)清单内容的(货物名称、单位、数量)；
9.投标人及其拟派项目负责人被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；；
10.投标人为非中小企业的，投标人未提供《中小企业声明函》或未按照招标文件所附的《中小企业声明函》格式提供的；
11.投标人存在行贿犯罪记录的；
12.不同投标人的投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的；（具体说明： 不同投标人的投标文件检测码（或制作机器码、创建标识码）一致的；（文件制作机器码是投标人在使用投标文件制作工具时，以电脑的网卡MAC地址、硬盘序列号、 CPU序列号、主板序列号以及工具标识号五大特征加密生成；文件创建标识码是投标人在使用投标文件制作工具新建投标文件时，投标文件中间件产生的一串32位编码，用于标记该文件的唯一性。 ）
□13.投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一致的；
□14. 经招标人核实，投标人不符合“免缴投标保证金的”的条件，视同为未缴纳投标保证金；
15.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
16.其他：投标人须为空调设备制造单位或代理单位，一个制造单位对同一品牌的空调，仅能委托一个代理单位参加投标，否则均作废标处理。如制造单位与其代理单位同时参与投标，制造单位投标有效，代理单位作废标处理。
(二)技术标内容
1.采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准或要求的；
2.不符合以下技术规格、标准或性能指标的(招标人认为需要增加的，无则删除本条)：
3.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合以下要求的(招标人需要增加的其他内容，无则删除本条)：
4.存在评标办法规定的否决投标情况的；
5.(招标人需要增加的符合法律法规规定的其他内容，无则删除本条)。
(三)商务标内容
1.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的(招标文件要求提交备选投标的除外)；
2.报价评审时，投标人拒绝按以下条款修正的：ⅰ如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准；ⅱ当合价与投标总价不一致时，以投标总价为准，调整相关合价；ⅲ当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价；
3.投标函载明的投标报价或其它关键内容不全或有瑕疵的；
4.未按以下要求进行报价的(招标人认为需要增加的，无则删除本条)：
5.(招标人需要增加的其他商务标内容，无则删除本条)。

	10.2
	定标（适用于“评定分离”）
	1.定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人及以上单数。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。
2.定标会议地点和时间：
2.1定标时间： 在中标候选人公示结束后确定。
2.2定标地点： 在中标候选人公示结束后确定。
2.3招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会议。
3.考察、质询
3.1在定标会议前（考察、质询应给予中标候选人合理的准备时间。）对所有中标候选人进行考察、质询。
3.2考察、质询小组由（3人及以上单数）组成。
4.现场面试
4.1面试时间：                               ；
4.2面试内容：                               ；
4.3面试方式：                               。
4.3.1对中标候选人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）中任一一人和拟派项目负责人开展现场面试。
4.3.2其他方式：/。
5.定标要素及具体内容
5.1评标报告； 
5.2考察或质询情况；
5.3现场面试情况；
5.4价格因素：主要包括商务报价高低、不平衡报价情况等；
5.5企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；
5.6企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等； 
5.7投标方案：主要包括技术方案情况、重难点解决方案等； 
5.8拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等； 
5.9联合体投标的，联合体组成情况；
5.10招标人认为需要考量的其他因素。
6.定标方式
（注：定标办法按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256 号）、《绍兴市工程建设项目招标投标“评定分离”试点定标操作指引（试行）》（绍市政服办〔2023〕17号）确定，由招标人在招标文件中明确）
6.1票决法：由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。直接票决法：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人））作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。
6.2集体议事法：由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。
6.3其他定标办法：          /             。
7.中标人公告媒介及期限
招标人应当将中标结果情况在投标须知前附表规定的媒介上公告不少于3日。
7.1定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：
（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的； 
（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的； 
（3）投标须知前附表规定的其他情形。 
7.2定标后有下列情形之一的，应重新定标： 
（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的； 
（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的； 
（3）投标须知前附表规定的其他情形。

	10.3
	特别说明
	一、本招标文件斜体字部分是根据本次招标内容的具体情况进行的相应填写。
二、投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。
三、投标人投标函与投标报价表不一致的，以投标人投标函为准。
四、除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与清单汇总报价不一致时，以投标函报价为准。
五、评标委员会评标中，发现投标人有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标行政监督部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或者通过同一单位或者个人的账户购买电子保函；
7.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
8.投标人之间约定中标人；
9.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
10.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
11.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
12.本招标文件由招标人负责解释。

	10.4
	其他
	特别提醒：请各投标单位在制作电子投标文件时将“投标报价明细表”放入“投标函（及其附录）”中。

	……
	……
	……
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[bookmark: _bookmark4]第二节投标人须知
1.总则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。
1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2资金来源和落实情况
1.2.1本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围及计划服务期
1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2本招标项目交货期：见投标人须知前附表。
1.3.3本招标项目质量保质期：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。
(1)资质条件：见投标人须知前附表；
(2)业绩要求：见投标人须知前附表；
(3)信誉要求：见投标人须知前附表；
(4)其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人(投标人是联合体的，指联合体各方)不得存在下列情形之一：
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
(2)为本标段的代建人；
(3)为本标段提供招标代理服务的；
(4)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；
(5)投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；
(6)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；
(7)被责令停业的；
(8)被暂停或取消投标资格的；
(9)财产被接管或冻结的。
1.5费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，
投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
1.10投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式：见投标人须知前附表。
1.10.3招标文件的澄清、补充、修改的时间及下载网址：见投标人须知前附表。
1.11分包
本招标项目不允许分包。
1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2.招标文件
2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
(1)招标公告；
(2)投标人须知；
(3)评标定标办法；
(4)合同条款及格式；
(5)招标内容和技术要求；
(6)投标文件格式；
(7)投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2招标文件的澄清和修改
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表第1.10.2项规定的时间前通过电子邮件的方式向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清、修改可能影响投标文件编制的，招标人将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15个日历天前通过绍兴公共资源交易网、绍兴市公共资源交易中心进行发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。
3.投标文件
3.1投标文件的组成
3.1.1商务标部分
(1)投标函(格式见后)；（注：放入电子标书格式投标函及其附录中）
(2)投标报价明细表(格式见后)；（注：放入电子标书格式投标函及其附录中）
(3)随机备品备件一览表(格式见后)；
(4)供招标人选购的备品备件一览表(格式见后)；
(5)投标人需要说明的其他文件和说明(如有，格式自拟)。
3.1.2技术标部分
(1)评分索引表(格式见后)；
(2)业绩汇总表（评分业绩的汇总）(格式见后)；
(3)技术参数响应表（格式见后）；
(4)技术要求响应表（格式见后）；
(5)技术评分标准所要求的其他内容；
(6)驻项目现场的工程技术、管理人员(格式见后)；
(7)投标人需要说明的其他文件和说明(如有，格式自拟)。
3.1.3资格审查资料
(1)企业法人营业执照；
(2)制造商授权书(格式见后)；
(3)法定代表人身份证明(格式见后)；
(4)法定代表人授权委托书(若有)(格式见后)；
(5)投标承诺书(格式见后)；
(6)投标保证金缴纳证明资料；
(7)其他资料：（如有，格式自拟）。
3.2投标报价
3.2.1投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。
3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。
3.2.4投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。
3.3投标有效期
3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期存款利息。
3.4投标保证金
3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
提交投标保证金的，投标保证金须从投标人基本账户中转出；联合体投标的，投标保证金须从联合体牵头人基本账户中转出。投标保证金以到达指定账户内的时间为准，由于资金没有按招标文件规定时限内及时到账或未及时办理投标保证金收款或支付凭证而造成的后果，由投标人自行负责。
提交投标保险、保函、担保的，保险、保函、担保中的被担保人与投标人必须一致；联合体投标的，被担保人或投保人与联合体牵头人必须一致。保险、保函、担保中所担保的范围、金额、责任条件及有效期或保单中被保险人、保险金额、保险期限必须符合招标文件要求，否则招标人或指定机构不予接受。
3.4.2投标人应按本章第3.4.1项要求提交投标保证金。
3.4.3投标保证金的退还：
3.4.3.1 中标人的投标保证金将在本招标项目的合同签订后5日内予以退还。
3.4.3.2未中标人的投标保证金将在本招标项目中标通知书发出后5日内予以退还。
3.4.3.3 退还的投标保证金，其利息计算执行中国人民银行规定的现行活期存款利率标准。
3.4.4 投标人有下列情况之一时，将不予退还投标保证金： 
3.4.4.1经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的；
3.4.4.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；
3.4.4.3中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
3.4.4.4 以现金转账形式，转账现金不予退还；
3.4.4.5 以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔；
3.4.4.6 以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔；
3.4.4.7 以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。
免缴投标保证金的投标人如出现上述不予退还投标保证金的情形时，应在承诺时限内补缴全额投标保证金。
3.5资格审查资料
具体详见第六章中“资格审查资料”。
3.6备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。
3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.5电子投标的要求
（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
（2）电子投标文件制作或加密要求见投标人须知前附表。
（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。
4.投标
4.1光盘、样品等材料的包装和标记
光盘、样品等材料的外包装和要求见投标人须知前附表。
4.2投标文件的递交
4.2.1投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人递交投标文件的方式：见投标人须知前附表。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4电子投标文件递交要求：见投标须知前附表。
4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。
4.3投标文件的修改与撤回
4.3.1在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
4.3.2修改的内容为投标文件的组成部分。投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。
4.3.3投标人修改或撤回已递交电子投标文件的通知，应按照本章第3.7.5项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。
4.4投标文件的拒收情形
详见投标人须知前附表。
5.开标程序
5.1开标时间和地点、参加开标会议的要求
招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。
5.2开标
主持人按下列程序进行开标：
5.2.1宣布开标开始，介绍到会单位及人员；
5.2.2招标人公布投标人数量及保证金缴纳情况。若递交投标文件的单位数量少于3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，宣布本次招标失败；
5.2.3递交投标文件的投标人数量大于等于3家，进入投标文件启封或投标人解密环节。若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败；
5.2.4评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；
5.2.5启封技术标，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；
5.2.6宣布各投标人技术标得分；
5.2.7启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
5.2.8宣布各投标人总得分；
5.2.9宣布中标候选人；
5.3不见面开标软硬件要求
（一）建议电脑配置：4G以上内存，MicrosoftWindows7以上操作系统，正版office软件，及相应的配套硬件设备（摄像头、耳机、麦克风等）。
（二） 50M 以上网络带宽连接。
（三）安装浙江省公共资源交易CA签章互认驱动及开标大厅直播播放器。相关软件可在绍兴公共资源交易网（按各平台情况填写）下载专区页面下载。
（四）使用MicrosoftInternetExplorer11（IE 11）及以上浏览器，加入可信任站点，添加兼容性视图设置修改 Activex控件和插件设置，关闭弹出窗口拦截。
5.4特殊情况的处置
5.4.1特殊情况的处置
（一）因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。
（二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，告知在线的投标人。
（三）投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。
5.4.2开标特别说明
（一）开标解密使用投标人上传的加密电子投标文件。
（二）因投标人原因造成其电子文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。
（三）部分投标人的电子文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
（四）投标人必须使用生成电子文件的CA数字证书解密电子投标文件。（投标人应特别注意CA数字证书的有效性，包括但不限于以下情形：1.介质CA数字证书延期、补办后，虽硬件介质不变但证书 Key 号发生改变，视为不同证书，会导致开标时无法解密投标文件。2.移动CA数字证书需在有效期内进行续费操作，过期后只能重新申领，重新申领的移动CA数字证书不能解密申领之前加密的投标文件。）
（五）投标人应实时关注不见面开标系统页面，观看开标全过程，并根据需要，使用不见面
开标系统与招标人进行互动交流、澄清、异议、投标文件解密等活动。投标人登录不见面开标系统，参与在线开标活动，均被视为是投标人的法定代表人或其委托代理人，承担相应的法律责任。
未及时登录不见面开标系统参与在线开标，投标人将无法及时获取解密指令、废标、澄清、唱标、评审结果等实时情况。投标人应自行承担由此引起的相关风险。
5.4.3其他:见投标人须知前附表。
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[bookmark: _Toc193449944]6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的评标专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表规定。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
6.1.2.1 投标人或投标人的主要负责人及其拟派项目负责人的近亲属；
6.1.2.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员：
6.1.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
6.1.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中有过不良行为或从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc193449945]6.2 评标原则 
评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。
6.3 评标过程的保密
6.3.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料，以及与评标有关的其他任何情况均应严格保密。
6.3.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
6.3.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。
[bookmark: _Toc193449946]6.4 评标
6.4.1评标委员会按照投标人须知前附表规定的评标办法（详见第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序）对投标文件进行评审。第三章“评标办法”未规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.4.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
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□7.1 定标方式
招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐招标人确定招标人的（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
授权评标委员会推荐中标候选人的见投标人须知前附表。
☑7.1 定标方式（适用“评定分离”）
按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256 号）、《绍兴市工程建设项目招标投标“评定分离”试点定标操作指引（试行）》（绍市政服办〔2023〕17号）确定，由招标人在招标文件中明确。
7.1.1中标候选人公示
对中标候选人的情况（有业绩、荣誉要求的，包括业绩、荣誉）在绍兴公共资源交易网予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。
7.1.2定标会议时间和地点
招标人在投标须知前附表规定的时间和地点召开定标会议，并全程录音录像。
7.1.3 定标委员会的组成见投标人须知前附表。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在中标结果确定前保密。
7.1.4 定标要素
7.1.4.1招标人可在投标须知前附表规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由投标须知前附表规定的人数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。
7.1.4.2招标人在定标阶段对中标候选人（联合体投标的，为联合体牵头人）的法定代表人、拟派项目负责人开展现场面试。现场面试由定标委员会具体实施。
7.1.4.3定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，还可以包含以下要素： 
（1）价格因素：主要包括商务报价高低、不平衡报价情况等； 
（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等； 
（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统等）； 
（4）投标方案：主要包括技术方案情况、重难点解决方案等；； 
（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等； 
（6）联合体投标的，联合体组成情况； 
（7）招标人认为需要考量的其他因素。
7.1.5定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合： 
（1）票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。 
（2）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。 
（3）投标须知前附表规定的其他定标办法。
7.1.6中标人公告媒介及期限
招标人应当将中标结果情况在投标须知前附表规定的媒介上公告不少于3日。
7.1.7定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：
（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的； 
（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的； 
（3）投标须知前附表规定的其他情形。 
7.1.8定标后有下列情形之一的，应重新定标： 
（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的； 
（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的； 
（3）投标须知前附表规定的其他情形。
7.2 合同授予
7.2.1中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。
7.2.2本招标项目的合同将授予按本章第7.1条款所确定的中标人。
[bookmark: _Toc193449949]7.3 中标通知书
7.3.1招标人将于中标人确定后15日内向中标人发出中标通知书并向招投标监管机构提交招标情况书面报告。
7.3.2 中标通知书为合同的组成部分。
[bookmark: _Toc193449950]7.4 履约保证金
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体牵头人名义提交。如采用履约保函形式提交担保，则中标人应提交在中国境内注册并经招标人认可的担保机构出具的银行保函 。否则，招标人将不予接受。
7.4.2 若中标人不能按本章第7.4.1条款规定提交履约保证金,招标人将有充分理由废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
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7.5.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件签订书面设计合同，招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。
7.5.2 招标人如无正当理由不按本章第7.5.1条款规定与中标人订立合同，或招标人迫使中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人将依法承担相应法律责任。
7.5.3 中标人如无正当理由不按本章第7.5.1条款规定与招标人订立合同，招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
7.5.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的设计工作，不得将中标项目的设计工作转委托给他人。 
8.重新招标和不再招标
8.1重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；
(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；
8.2不再招标
重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9.纪律和监督
9.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5异议与投诉
投标人及其他利害关系人有提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规，具体要求见投标人须知前附表。
10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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	(项目名称)标段开标记录表


开标地点：
开标时间：  年   月  日   时   分



	

序号
	

投标人
	
投标报价
(元)
	
投标品牌
	
交货期
	投标保证金缴
纳情况
	
投标人确认
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招标人代表：   记录人：   监标人：   
   年   月   日
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[bookmark: _bookmark6]附表二：问题澄清通知


问题澄清通知
编号：


	(投标人名称):
	(项目名称)标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.
2.
……
请将上述问题的澄清于年月日时前反馈。




评标委员会负责人：    (签字或盖章)
   年   月   日
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[bookmark: _bookmark7]附表三：问题的澄清



问题的澄清
编号：

	(项目名称)标段招标评标委员会：
问题澄清通知(编号：   )已收悉，现澄清如下：
1.                                 
2.                                 
……









投标人：    (盖章)
法定代表人或委托代理人：    (签字或盖章)
   年   月   日
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[bookmark: _bookmark8]附表四：中标通知书
中标通知书
本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评、定标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：


	招标项目名称
	

	招标人名称
	

	中标人名称
	

	项目负责人
	

	中标金额
	(大写)：
(小写)：

	中标内容范围
	

	中标人与招标人签订
中标合同期限
	

	签订中标合同地址
	

	其他需说明内容
	





招标人：    (盖章)
经办人：      
电话：       
传真：       
   年   月   日
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[bookmark: _bookmark10]附表五：确认通知


确认通知


	(招标人名称):
我方已接到你方   年   月   日发出的                         (项目名称)        标段招标关于中标结果的通知，我方已于   年   月   日收到。

特此确认。





投标人：    (盖单位公章)
   年   月   日
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[bookmark: _bookmark11]第三章评标定标办法

一、评标办法：
□经评审的最低投标价法
☑综合评估法（设技术标）

二、定标办法：
注：定标办法按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256 号）、《绍兴市工程建设项目招标投标“评定分离”试点定标操作指引（试行）》（绍市政服办〔2023〕17号）确定，由招标人在招标文件中明确。
☑票决法：由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。
□集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。
□其他：                                                    。
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综合评估法


根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。
一、评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组建见投标人须知前附表，成员为不少于5人的单数。
评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
三、评标程序和内容
1.熟悉招标文件和评标办法；
2.投标文件的符合性评审；
3.投标文件的资信、业绩评审；
4.投标文件的技术标评审；
5.投标文件的商务标评审；
6.必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；
7.根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；
8.完成评标报告，推荐中标候选人。
四、评审细则
(一)投标文件的符合性评审
1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。
如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款(一)符合性内容、(二)技术标内容、(三)商务标内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过应予以否决，不再进入后续的综合评分程序。
2.询标
(1)投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。
(2)凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实的机会。
(3)询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
(4)评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
(5)投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。
(二)资信、业绩评审
由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定。
业绩评分(3分)
投标人自2021年1月1日以来【以合同签订时间为准】，具有单个合同金额1000万元及以上的公共建筑空调设备供货及安装类似业绩，每个得1.5分，最高得3分。（若制造商参加投标的，需提供制造商自身的供货及安装类似业绩，若代理商参加投标的，需提供代理商自身的供货及安装类似业绩） 
业绩证明材料：合同、不少于合同金额60%的已开发票（发票上体现的项目名称及购销双方名称均需与合同一致）复制件，上述材料缺一不可。
注：公共建筑定义：公共建筑包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、汽车站等），但不包括商住楼、厂房、仓储物流。
(三)投标文件的技术标评审
1.由评标委员会全体成员对投标文件的采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值(保留小数2位)。
2.技术评分(60分)：
招标人可根据招标项目的特点设置相应的评审内容和标准，原则上技术含量高的货物，技术评分权重大。可自选评审内容并要求细化，每一打分项分值区间不宜超过3分：
☑加工能力、制造水平
投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每具有一项得1分，最高得3分[0-3分]（提供相关认证证书复制件并加盖投标单位公章和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page查询结果截图，不提供不得分）
☑投标货物技术指标的符合性、优越性
（1）根据所投产品对招标文件“第五章 招标内容和技术要求5.2.2主要设备清单”中技术参数的响应情况进行评分：
①根据所投多联机空调产品对技术参数的响应情况进行评分，全部符合（包含正偏离）的得3分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止[0-3分]；
②根据所投分体式风管机空调产品对技术参数的响应情况进行评分，全部符合（包含正偏离）的得2分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止[0-2分]；
③根据所投新风机产品对技术参数的响应情况进行评分，全部符合（包含正偏离）的得2分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止[0-2分]；
投标文件中提供《技术参数响应表》（格式见附件七）并对主要设备清单中的技术参数做出一一响应，同时提供相关证明材料或产品制造商样册复制件并加盖投标单位公章，未按要求填写《技术参数响应表》或未按要求提供证明材料的视为负偏离。
（2）根据所投产品对招标文件“第五章 招标内容和技术要求5.3技术要求”的响应情况进行评分：
①根据所投多联机空调产品对多联机空调技术要求的响应情况进行评分，全部符合（包括正偏离）的得3分，其中“▲”条款为重要技术要求，每有一项负偏离扣1分，其余每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止[0-3分]；
②根据所投分体式风管机空调产品对分体式风管机空调技术要求的响应情况进行评分，全部符合（包括正偏离）的得2分，其中“▲”条款为重要技术要求，每有一项负偏离扣1分，其余每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止[0-2分]；
③根据所投新风机产品对新风机技术要求的响应情况进行评分，全部符合（包括正偏离）的得2分，其中“▲”条款为重要技术要求，每有一项负偏离扣1分，其余每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止[0-2分]；
④根据所投产品对其它技术要求的响应情况进行评分，全部符合（包括正偏离）的得1分，其中“▲”条款为重要技术要求，每有一项负偏离扣1分，其余每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止[0-1分]；
投标文件中提供《技术要求响应表》（格式见附件八）并对技术要求做出一一响应，同时提供相关证明材料或产品制造商样册复制件并加盖投标单位公章，未按要求填写《技术要求响应表》或未按要求提供证明材料的视为负偏离。
（3）根据投标人所投多联机空调产品的技术先进性，对外机节能技术先进性、零部件控温技术手段多样性、室内机静压调节技术先进性进行评分。
①根据投标产品外机节能技术先进性，进行横向对比评分[0-3分]；
②根据投标产品外机零部件控温技术手段多样性，进行横向对比评分[0-2分]；
③根据室内机静压调节技术，进行横向对比评分[0-2分]；
投标文件中提供相关证明材料或相关检测报告并加盖投标单位公章，未按要求提供的不得分。
（4）根据投标人所投多联机空调产品的性能先进性，对产品性能稳定性、产品静音技术、极端天气的效果保障进行评分。
①根据投标产品性能稳定性，进行横向对比评分[0-2分]；
②根据投标产品静音技术，进行横向对比评分[0-2分]；
③根据投标产品极端天气的效果保障，进行横向对比评分[0-2分]；
投标文件中提供相关证明材料或相关检测报告并加盖投标单位公章，未按要求提供的不得分。
□主要制作材料选用的比较
☑辅助制作材料及配件选用的比较
（1）根据投标人提供的对安装材料的品牌选择、材质优异、项目符合程度等，进行横向对比评分[0-3分]。
☑组织实施方案：投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括货物供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等内容。
（1）实施方案：根据投标人提供的供货组织、产品安装、调试运行等方案、项目进度计划、总体要求、实施方案的合理性与科学性，进行横向对比评分[0-3分]；
（2）根据投标人提供的施工进度计划、施工质量计划、现场安全文明计划、资源投入计划等及其保障措施的可行性、合理性与科学性，进行横向对比评分[0-3分]；
（3）根据投标人提供的与总包单位和其他分包单位的配合措施的可行性与科学性，进行横向对比评分[0-3分]。
☑投标人是否具有较强的本地化服务能力、售后服务承诺、提供的售后服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等。
（1）根据投标人及制造商的售后服务能力，进行横向对比评分[0-3分]；
（2）根据投标人针对本项目的售后服务内容及特色，售后服务承诺等，进行横向对比评分[0-3分]。
（3）根据投标人针对本项目操作人员培训计划的针对性、完整性和可操作性，进行横向对比评分[0-3分]。
□投标人提供的样品质量比较
☑其它
（1）投标人资质：为确保安装工程的专业性，投标人具有建筑机电安装工程专业承包一级资质得2分，具有建筑机电安装工程专业承包二级资质得0.5分，最高得2分[0-2分]；
投标文件中提供资质证书复制件及2026年  月  日在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，对应资质的“资质动态核查结果证明”并加盖投标单位公章，对应资质在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果应处于“合格”状态否则不得分，不提供不得分。
（2）拟派项目团队成员：
①拟派项目负责人具有注册在投标单位的机电工程贰级及以上建造师执业资格的得2分，不提供不得分[0-2分]。
②拟派项目技术负责人具有工程师及以上职称的得2分，不提供不得分[0-2分]。
③拟派项目服务团队成员（不含项目负责人及项目技术负责人）中具有政府应急管理部门签发的制冷与空调作业、焊接与热切割作业、高处作业、电工作业特种作业操作证的，每有一类证书得0.5分，同一人有多本证书的只计取一本，最高得2分[0-2分]。
项目负责人和项目技术负责人不得为同一人，如为同一人的，该项目技术负责人不得分；投标文件中提供相关人员证书复制件及社保证明复制件并加盖投标人公章，拟派人员应为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含近三个月（2026年1月至2026年3月）的投标人所属社保机构养老保险交纳清单为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章，投标单位非独立法人的分公司社保证明有效，或拟派人员为事业编制的，则提供缴费期限包含近三个月（2026年1月至2026年3月）的由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
(四)投标文件的商务标评审
1.由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
2.报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。
3.评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：(1)纯算术性四则运算差错；(2)未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
4.报价评分(37分)
☑平均价法（方法一）
(1)评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。
(2)评标基准价计算范围：评标基准价计算范围为进入详细评审的有效投标人投标报价，招标人设有风险控制价的，低于风险控制价的投标人投标报价不计入评标基准价计算范围。
(3)评标基准价：进入评标基准价计算范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价(其中，投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价)。
(4)根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。
即：
a.投标评标价等于评标基准价时，得满分(37分)；
b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；
c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。
以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。投标文件的商务标评分不足10分的，计为10分。
(五)投标文件的综合评分：投标文件的资信业绩评分、技术评分、商务评分的总和。
(六)对投标人进行排序，推荐中标候选人
1.评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过☑抽签(或□记名投票表决)方式排序。
2.评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。
五、完成评标报告
(一)评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
(二)评标报告应包括以下内容：
1.开标记录；
2.评标内容、过程和结果；
3.询标澄清纪要；
4.否决投标情况说明及依据；
5.推荐中标候选人；
6.中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩(招标文件对投标资格或评分有业绩要求的)；
7.其他建议。
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第一部分 合同协议书
甲方： 中建三局集团有限公司、绍兴城建市政建设有限公司 
乙方：                      
中建三局集团有限公司、绍兴城建市政建设有限公司（以下简称“甲方”）为实施 凤凰山高品质养老院建设工程 已接受了                     （以下简称“乙方”）对 凤凰山高品质养老院建设工程空调设备采购安装项目 的投标，甲方和乙方共同达成如下协议：
1.本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。
2.下述文件一起构成合同文件：
（1）合同补充协议（如有）
（2）合同协议书(包括合同谈判过程中的谈判文件、会议纪要等)及合同附件
（3）中标通知书
（4）投标函
（5）专用合同条款
（6）价格清单
（8）其他合同文件
上述文件应视为不可分割、互为补充和解释，应一并阅读和解释。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前为准。
3.本合同为固定单价合同（本项目须进行结算审计，结算价按实调整），签约合同总价（含税）为人民币（大写）：     元，小写：¥      元。
在合同执行期间不受汇率浮动、物价指数浮动等对价格的影响。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含已列明的价格清单及本合同价格中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。
4.交货期：与总包土建进度及投运要求同步，投标人对施工时序、进度的安排需要结合周边项目施工情况统筹考虑，需服从建设单位、总承包单位和全过程工程咨询的协调和安排，还要求以下节点工期：排产通知书发出后30天内到场，2026年10月底完成安装及验收，具体配合土建进度完成。
质量保证期： 24 个月，时间从项目整体竣工验收合格之日起计算。
5.乙方保证全部按照本合同的规定向甲方提供货物和服务，并修补缺陷。
6.作为对所提供货物、安装和配套服务以及修补缺陷的报酬，甲方保证按合同规定的方式和时间向乙方支付合同价。
7.本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。
8.本合同协议书由双方法定代表人或委托代理人签署并盖章，本协议书止于合同质保期结束且无残留问题。

	甲方1：中建三局集团有限公司（盖章）
	甲方2：绍兴城建市政建设有限公司（盖章）

	法定代表人或
其委托代理人：（签字或盖章）             
	法定代表人或
其委托代理人：（签字或盖章）             

	统一社会信用代码：                       
	统一社会信用代码：                       

	地址：                                   
	地址：                                   

	邮政编码：               
	邮政编码：               

	电话：                   
	电话：                   

	开户银行：                               
	开户银行：                               

	银行账号：                               
	银行账号：                               

	
	

	乙方：         （盖章）
	

	法定代表人或
其委托代理人：（签字或盖章）             
	

	统一社会信用代码：                       
	

	地址：                                   
	

	邮政编码：               
	

	电话：                   
	

	开户银行：                               
	

	银行账号：                               
	

	
	协议书签订日期：    年   月   日

	
	协议书签订地点：浙江省绍兴市
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第二部分 专用合同条款
一、货物内容
详见《凤凰山高品质养老院建设工程空调设备采购安装项目采购清单》。
二、合同金额：
1、本合同金额为（大写）：                 ，（小写）：              。
注：以上金额包括但不限于凤凰山高品质养老院建设工程1#楼~7#楼空调及新风设备，相应冷媒管、风管、冷凝水管等各类管线及保温，风口、支架、制冷剂、开孔、套管等辅材，专用工具及备品备件的采购供货、深化设计、试验检验、运输仓储、系统安装、调试运行、技术培训、工程验收、竣工资料整理及工程结算、质保期内的故障维修、利润、税金、风险等及施工过程中的开孔、完工后的填补、修复与清理等所有费用。
2、乙方须向甲方缴纳本合同结算价 3 %的总承包服务费。
注：总承包服务费（包含但不限于总承包配合费、服务费、设备管理和暂存费等在内的全部费用）包括总承包为分包工程提供现有脚手架使用费、塔吊及垂直升降机的使用费（如因总承包实际工程进度需要无法提供的除外）、为分包施工单位提供场地、办公场所、水源、电源、建筑垃圾清运等费用均已包括在内，并包括因交叉作业而发生的误工损失费和协调管理费等，除分包人的水电费另计外，不得再收取其他费用。当专业工程项目出现质量、进度、安全等问题，总承包与分包人应共同向建设单位承担连带责任。
三、技术资料
1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供符合竣工备案及评杯（如有）要求的使用货物的有关技术资料。
2.未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给于履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证所提供的货物或其他任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
五、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
履约保证金的金额：合同总价的 2 %。
乙方提供履约担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。履约担保有效期为至工程竣工验收合格之日后10日。变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。履约担保的退还：至工程竣工验收合格之日后10日内乙方无合同违约情况时无息退还。
本合同由乙方与总承包单位签订，履约担保交纳给总承包单位。
七、转包或分包
1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。
3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
八、质保期和质保金
1.质保期： 24 个月，时间从项目整体竣工验收合格之日起计算。
2.质保金：       元（合同价的1.5%）。
九、交货期、交货方式及交货地点
1.交货期：与总包土建进度及投运要求同步，投标人对施工时序、进度的安排需要结合周边项目施工情况统筹考虑，需服从建设单位、总承包单位和全过程工程咨询的协调和安排，还要求以下节点工期：排产通知书发出后30天内到场，2026年10月底完成安装及验收，具体配合土建进度完成。
2.交货方式：现货交付
3.交货地点：项目现场
十、货款支付
1.付款方式：
（1）合同签订生效，甲方在收到乙方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后30日内，向乙方支付合同价的10%作为预付款；
（2）乙方每月20日之前向甲方提交当月到货的货物及合同价清单，经甲方审核无误后于次月底之前支付对应货物合同价的75%；
（3）安装完成经有关部门验收合格并工程竣工验收合格后支付至合同价的90%；
（4）工程资料归档后，工程结算由建设单位(或委托有资质的第三方中介机构)审定并经批复后，支付至合同价的98.5%；
（6）余款1.5%为工程质量保修金，保修期满后30日内支付（不计息）。
2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担，乙方须向甲方开具与合同货物内容相符的正规增值税专用发票。
十二、质量保证及售后服务
1.乙方应按照招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费用等）。
3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。
4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5.上述的货物免费保修期为 两 年（从项目整体竣工验收合格之日起计算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十三、调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签署。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
2.乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收获验收和使用的技术条件数据，检验的结果应随货物交由甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
5.乙方的安装进度须配合总承包人按总包合同的施工节点要求完成。
十四、货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4.乙方在交付甲方前发生的风险费均由乙方承担。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达并承担交付业主使用前的保管责任。
十五、违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2.甲方逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。
3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额的每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除合同。乙方因逾期或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。乙方因逾期或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
十六、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
十八、合同生效及其它
1.合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。
2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
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第五章 招标内容和技术要求
[bookmark: _bookmark14]5.1 项目概况
5.1.1 招标范围：包括凤凰山高品质养老院建设工程1#楼~7#楼空调及新风设备，相应冷媒管、风管、冷凝水管等各类管线及保温，风口、支架、制冷剂、开孔、套管等辅材，专用工具及备品备件的采购供货、深化设计、试验检验、运输仓储、系统安装、调试运行、技术培训、工程验收、竣工资料整理及工程结算、质保期内的故障维修等及施工过程中的开孔、完工后的填补、修复与清理等，具体要求详见相关图纸及采购清单。
5.1.2 交货地点：凤凰山高品质养老院建设工程施工项目现场。
5.1.3 交货期：与总包土建进度及投运要求同步，投标人对施工时序、进度的安排需要结合周边项目施工情况统筹考虑，需服从建设单位、总承包单位和全过程工程咨询的协调和安排，还要求以下节点工期：排产通知书发出后30天内到场，2026年10月底完成安装及验收，具体配合土建进度完成。。
5.2 项目内容
5.2.1 推荐品牌
本项目空调及新风设备推荐品牌如下：大金、三菱电机、日立 或同档次及以上品牌。
5.2.2 主要设备清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	多联机空调

	1.1
	多联机空调室外机
	制冷量：12KW，制热量：13.3KW
	台
	10

	1.2
	多联机空调室外机
	制冷量：14KW，制热量：16KW
	台
	7

	1.3
	多联机空调室外机
	制冷量：28KW，制热量：31.5KW
	台
	1

	1.4
	顶出风多联机空调室外机
	制冷量：45KW，制热量：50KW
	台
	16

	1.5
	顶出风多联机空调室外机
	制冷量：56KW，制热量：63KW
	台
	1

	1.6
	顶出风多联机空调室外机
	制冷量：61.5KW，制热量：69KW
	台
	5

	1.7
	顶出风多联机空调室外机
	制冷量：68KW，制热量：75KW
	台
	2

	1.8
	顶出风多联机空调室外机
	制冷量：101KW，制热量：112KW
	台
	1

	1.9
	顶出风多联机空调室外机
	制冷量：123KW，制热量：138KW
	台
	1

	1.10
	顶出风多联机空调室外机
	制冷量：162.5KW，制热量：181KW
	台
	1

	1.11
	顶出风多联机空调室外机
	制冷量：173.4KW，制热量：193.5KW
	台
	1

	1.12
	顶出风多联机空调室外机
	制冷量：201.5KW，制热量：214KW
	台
	1

	1.13
	顶出风多联机空调室外机
	制冷量：206.9KW，制热量：232KW
	台
	1

	1.14
	多联机空调风管式室内机
	制冷量：2.8KW，制热量：3.2KW
机外静压：50pa
	台
	9

	1.15
	多联机空调风管式室内机
	制冷量：3.2KW，制热量：3.6KW
机外静压：50pa
	台
	66

	1.16
	多联机空调风管式室内机
	制冷量：3.6KW，制热量：4.0KW
机外静压：50pa
	台
	9

	1.17
	多联机空调风管式室内机
	制冷量：4.0KW，制热量：4.5K
，机外静压：50pa
	台
	34

	1.18
	多联机空调风管式室内机
	制冷量：4.5KW，制热量：5.0KW
机外静压：50pa
	台
	17

	1.19
	多联机空调风管式室内机
	制冷量：5.6KW，制热量：6.3KW
机外静压：50pa
	台
	13

	1.20
	多联机空调风管式室内机
	制冷量：7.1KW，制热量：8.0KW
机外静压：50pa
	台
	210

	1.21
	多联机空调风管式室内机
	制冷量：8.0KW，制热量：9.0KW
机外静压：50pa
	台
	12

	1.22
	多联机空调风管式室内机
	制冷量：9.0KW，制热量：10.0KW
机外静压：50pa
	台
	38

	2
	分体式风管机空调

	2.1
	分体式风管机空调
	制冷量：5.0KW，制热量：5.8KW
	套
	278

	2.2
	分体式风管机空调
	制冷量：7.2KW，制热量：8.0KW
	套
	307

	3
	新风机

	3.1
	分体式全新风机室外机
	制冷量：14KW，制热量：16KW
	台
	2

	3.2
	分体式全新风机室外机
	制冷量：28KW，制热量：31.5KW
	台
	1

	3.3
	分体式全新风机室外机
	制冷量：56KW，制热量：63KW
	台
	1

	3.4
	分体式全新风机室内机
	制冷量：14KW，制热量：8.9KW
机外静压：200Pa，新风量：810m³/h
	台
	2

	3.5
	分体式全新风机室内机
	制冷量：28KW，制热量：17.4KW
机外静压：220Pa，新风量：2800m³/h
	台
	1

	3.6
	分体式全新风机室内机
	制冷量：56KW，制热量：34.8KW
机外余压：300Pa，新风量：6000m³/h
	台
	1

	3.7
	全热交换新风机
	风量1500m3/h，机外静压110pa
	台
	3

	3.8
	全热交换新风机
	风量：4000m³/h，机外静压：220Pa
	台
	3

	3.9
	单向流新风机
	风量180m3/h，机外余压84pa
	台
	427


投标文件中提供《技术参数响应表》（格式见附件七）并对主要设备清单中的技术参数做出一一响应，同时提供相关证明材料或产品制造商样本复制件并加盖投标单位公章。
5.3 技术要求
	1
	多联机空调技术要求

	1.1
	所投标产品的安装调试应满足设计图纸及《通风与空调工程施工质量验收规范》 （GB50243）、《多联式空调机系统设计与施工安装》（07K506）等国家、行业及地方相关规范、图集的最新要求。

	▲1.2
	投标顶出风多联机空调室外机采用直流变频涡旋压缩机，压缩机品牌应与整机品牌一致，不接受OEM代工、不接受贴牌生产。（提供承诺函（格式自拟）并加盖产品制造商公章）

	1.3
	顶出风多联机空调室外机热交换器采用多面散热设计，达到节能效果。（提供产品制造商样本复制件作为证明材料并加盖产品制造商公章）

	1.4
	投标多联机空调室外机满足浙江绿建三星要求，即全年性能系数APF相对于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015提升16%，具体为：
	名义制冷量CC（KW）
	全年性能系数APF

	CC≤14
	≥5.104

	14＜CC≤28
	≥4.988

	28＜CC≤50
	≥4.872

	50＜CC≤68
	≥4.640

	CC＞68
	≥4.408


投标文件中需提供所有投标多联机空调室外机单模块的APF值及对应的中国能效标识网最新备案查询页面截图并加盖投标单位公章。

	1.5
	投标多联机空调室内机具有回风温度传感器，能实时采集并准确控制回风温度。

	1.6
	投标多联机空调室内机配置冷凝水提升泵。

	1.7
	投标多联机空调室内机控制方式为就地控制，每台室内机均配置一个液晶显示线控器，具有温度设定、制冷及制热模式设定、风量调节等功能。

	2
	分体式风管机空调技术要求

	▲2.1
	投标分体式风管机空调需满足浙江绿建三星要求，即全年性能系数APF相对于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015提升12%，具体为：
	名义制冷量CC（KW）
	全年性能系数APF

	CC≤7.1
	≥3.808

	7.1＜CC≤14
	≥3.584


投标文件中需提供所有投标分体式风管机空调的APF值及对应的中国能效标识网最新备案查询页面截图并加盖投标单位公章。

	2.2
	投标分体式风管机空调控制方式为就地控制，每台室内机均配置一个液晶显示线控器或遥控器，具有温度设定、制冷及制热模式设定、风量调节等功能。

	3
	新风机技术要求

	3.1
	投标分体式全新风机室内机采用DC风机或AC风机。

	3.2
	投标分体式全新风机具备风量调节功能。

	▲3.3
	投标全热交换新风机及单向流新风机均具备PM2.5过滤功能。

	3.4
	投标新风机控制方式为就地控制，每台新风机均配置一个控制开关。

	4
	其它技术要求

	▲4.1
	本项目多联机空调、分体式风管机空调、分体式全新风机、全热交换新风机均应为同一品牌。

	4.2
	本项目采用的橡塑保温材料防火等级均应达到难燃B1级。

	4.3
	本项目的所有空调材料需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标供应商免费补齐。投标文件中需提供由投标人出具的承诺书，格式自拟。


投标文件中提供《技术要求响应表》（格式见附件八）并对技术要求做出一一响应，同时提供相关证明材料或产品制造商样本复制件并加盖投标单位公章。
5.4 凤凰山高品质养老院建设工程空调设备采购安装项目采购清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	备注

	一、1#老年护理中心-空调系统

	1
	风机盘管
	1.名称：多联机空调风管式室内机
2.型号：制冷量：2.8KW、制热量：3.2KW、机外静压：50pa（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	9
	

	2
	风机盘管
	1.名称：多联机空调风管式室内机
2.型号：制冷量：3.2KW、制热量：3.6KW、机外静压：50pa（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	12
	

	3
	风机盘管
	1.名称：多联机空调风管式室内机
2.型号：制冷量：3.6KW、制热量：4.0KW、机外静压：50pa（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	9
	

	4
	风机盘管
	1.名称：多联机空调风管式室内机
2.型号：制冷量：4.0KW、制热量：4.5KW、机外静压：50pa（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	29
	

	5
	风机盘管
	1.名称：多联机空调风管式室内机
2.型号：制冷量：4.5KW、制热量：5.0KW、机外静压：50pa（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	9
	

	6
	风机盘管
	1.名称：多联机空调风管式室内机
2.型号：制冷量：5.6KW、制热量：6.3KW、机外静压：50pa（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	7
	

	7
	风机盘管
	1.名称：多联机空调风管式室内机
2.型号：制冷量：7.1KW、制热量：8.0KW、机外静压：50pa（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	115
	

	8
	风机盘管
	1.名称：分体式风管机空调室内机
2.型号：制冷量：5.0KW，制热量：5.8KW(含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	145
	

	9
	风机盘管
	1.名称：分体式风管机空调室内机
2.型号：制冷量：7.2KW，制热量：8.0KW（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	12
	

	10
	空调器
	1.名称：顶出风多联机空调室外机
2.规格：制冷量：45KW，制热量：50KW
3.安装形式：落地式
4.支架：设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	2
	

	11
	空调器
	1.名称：顶出风多联机空调室外机
2.规格：制冷量：61.5KW，制热量：69KW
3.安装形式：落地式
4.支架：设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	5
	

	12
	空调器
	1.名称：顶出风多联机空调室外机
2.规格：制冷量：68KW，制热量：75KW
3.安装形式：落地式
4.支架：设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	2
	

	13
	空调器
	1.名称：顶出风多联机空调室外机
2.规格：制冷量：174.5KW，制热量：193.5KW
3.安装形式：落地式
4.支架：设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	14
	空调器
	1.名称：顶出风多联机空调室外机
2.规格：制冷量：207.5KW，制热量：232KW
3.安装形式：落地式
4.支架：设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	15
	空调器
	1.名称：分体式风管机空调室外机
2.规格：制冷量：5.0KW，制热量：5.8KW
3.安装形式：落地式
4.支架：设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	145
	

	16
	空调器
	1.名称：分体式风管机空调室外机
2.规格：制冷量：7.2KW，制热量：8.0KW
3.安装形式：落地式
4.支架：设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	12
	

	17
	空调器
	1.名称：侧出风多联机空调室外机
2.规格：制冷量：12KW，制热量：13.5KW
3.安装形式：落地式
4.支架：设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	9
	

	18
	空调器
	1.名 称：侧出风多联机空调室外机
2.规 格：制冷量：14KW，制热量：16KW
3.安装形式：落地式
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振垫
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	6
	

	19
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ6.35*0.8
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	362.00
	

	20
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ9.52*0.8
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	3383.00
	

	21
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ12.7*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	483.00
	

	22
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ15.88*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	3401.00
	

	23
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ19.05*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	159.00
	

	24
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ22.2*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	406.00
	

	25
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ25.4*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	138.00
	

	26
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ28.6*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	480.00
	

	27
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ31.8*1.25
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	32.00
	

	28
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ38.1*1.5
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	3.00
	

	29
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ41.3*1.5
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	63.50
	

	30
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ44.5*1.5
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	64.39
	

	31
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ50.8*1.6
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	61.69
	

	32
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：15mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	9.70
	

	33
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：20mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	1.60
	

	34
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：25mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	1.90
	

	35
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：30mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	4.60
	

	36
	金属结构刷油
	1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：防锈漆、调和漆
3.结构类型：钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	kg
	22597.00
	

	37
	管道支吊架
	1.名称：支吊架制作安装
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	Kg
	3200.00
	

	38
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：630<长边长≤1000
5.板材厚度：δ0.75
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	2079.10
	

	39
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：1000<长边长≤2000
5.板材厚度：δ1.0
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	2016.00
	

	40
	管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温板
2.绝热厚度：δ=35mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	137.80
	

	41
	柔性接口
	1.名称：150mm保温型硅箔复合加筋软管
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	216.50
	

	42
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：方形散流器
2.规格：240*240
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	35
	

	43
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：方形散流器
2.规格：300*300
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	14
	

	44
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：方形散流器
2.规格：360*360
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	9
	

	45
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：双层百叶出风口
2.规格：800*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	86
	

	46
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：双层百叶出风口
2.规格：700*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	3
	

	47
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：双层百叶出风口
2.规格：600*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	21
	

	48
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：双层百叶出风口
2.规格：500*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	3
	

	49
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：双层百叶出风口
2.规格：900*200
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	296
	

	50
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：双层百叶出风口
2.规格：1200*200
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	26
	

	51
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：格栅式回风口
2.规格：240*240
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	35
	

	52
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：格栅式回风口
2.规格：300*300
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	14
	

	53
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：格栅式回风口
2.规格：360*360
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	9
	

	54
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：单层百叶回风口
2.规格：800*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	103
	

	55
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：单层百叶回风口
2.规格：700*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	3
	

	56
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：单层百叶回风口
2.规格：600*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	21
	

	57
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：单层百叶回风口
2.规格：500*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	3
	

	58
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：单层百叶回风口
2.规格：900*200
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	109
	

	59
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：单层百叶回风口
2.规格：1200*200
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	18
	

	60
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：圆形散流器
2.规格：DN300
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	21
	

	61
	静压箱
	1.名称：回风静压箱
2.规格：3800*300*300
3.支架：支架制作、安装
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	2
	

	62
	配管
	1.名称:配管（预制叠合楼板现浇混凝土内预埋综合考虑）
2.规格:JDG16
3.敷设方式:明敷、暗敷综合考虑（凿槽恢复综合考虑）
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	3900.00
	

	63
	配线
	1.名称：一拖一内外机连接线
2.配线型号：1.5mm2*6+0.75mm2*2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	2460.00
	

	64
	配线
	1.名称：屏蔽信号线
2.配线型号：RVVP2*1.0mm2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	2980.00
	

	65
	配线
	1.名称：控制线
2.配线型号：RVV2*0.75mm2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	3520.00
	

	66
	通风工程检测、 调试
	1.通风工程检测、 调试
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	系统
	1
	

	二、1#老年护理中心-新风系统

	67
	风机盘管
	1.名称：分体式全新风机室内机
2.型号：制冷量：56KW，制热量：39KW，机外余压：300Pa，新风量：6000m³/h（含设计要求空调配套控制开关）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：减震器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	68
	风机盘管
	1.名称：分体式全新风机室内机
2.型号：制冷量：28KW，制热量：18KW，机外余压：220Pa，新风量：2800m³/h（含设计要求空调配套控制开关）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：减震器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	69
	风机盘管
	1.名称：分体式全新风机室内机
2.型号：制冷量：14KW，制热量：13.7KW，机外静压：196Pa，新风量：1080m³/h（含设计要求空调配套控制开关）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：减震器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	70
	空调器
	1.名称：分体式全新风机室外机
2.型号：制冷量：56KW，制热量：63KW
3.隔振垫(器)支架形式、材质：隔震垫
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	71
	空调器
	1.名称：分体式全新风机室外机
2.型号：制冷量：28KW，制热量：31.5KW
3.隔振垫(器)支架形式、材质：隔震垫
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	72
	空调器
	1.名称：分体式全新风机室外机
2.型号：制冷量：14KW，制热量：16KW
3.隔振垫(器)支架形式、材质：隔震垫
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	73
	铜管
	1.名称：无缝脱脂铜管
2.规格、压力等级：φ9.52*0.8
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	103.92
	

	74
	铜管
	1.名称：无缝脱脂铜管
2.规格、压力等级：φ15.88*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	77.09
	

	75
	铜管
	1.名称：无缝脱脂铜管
2.规格、压力等级：Φ22.2*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	103.92
	

	76
	铜管
	1.名称：无缝脱脂铜管
2.规格、压力等级：Φ28.6*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	77.09
	

	77
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：15mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.23
	

	78
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：20mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.27
	

	79
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：25mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.23
	

	80
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：长边长≤450
5.板材厚度：δ0.5
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	117.60
	

	81
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：450<长边长≤630
5.板材厚度：δ0.6
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	53.60
	

	82
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：630<长边长≤1000
5.板材厚度：δ0.75
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	8.20
	

	83
	管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温板
2.绝热厚度：δ=35mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	7.15
	

	84
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：防雨百叶
2.型号：2000*500
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	85
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：防雨百叶
2.型号：800*320
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	86
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：防雨百叶
2.型号：800*200
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	87
	碳钢阀门
	1.名称：电动对开多叶调节阀
2.规格：1000*320
3.支架形式、材质：含独立支架安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	88
	碳钢阀门
	1.名称：电动对开多叶调节阀
2.规格：800*320
3.支架形式、材质：含独立支架安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	89
	碳钢阀门
	1.名称：防火阀
2.规格：1000*320
3.支架形式、材质：含独立支架安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	90
	消声器
	1.名称：消声弯头
2.规格：1000*320
3.支架形式、材质：含独立支架安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	91
	消声器
	1.名称：消声弯头
2.规格：400*200
3.支架形式、材质：含独立支架安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	92
	碳钢阀门
	1.名称：对开多叶调节阀
2.规格：320*200
3.支架形式、材质：含独立支架安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	3
	

	93
	碳钢阀门
	1.名 称：对开多叶调节阀
2.规 格：200*160
3.支架形式、材质：含独立支架安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	14
	

	94
	碳钢阀门
	1.名 称：对开多叶调节阀
2.规 格：250*160
3.支架形式、材质：含独立支架安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	95
	碳钢阀门
	1.名 称：对开多叶调节阀
2.规 格：250*200
3.支架形式、材质：含独立支架安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	96
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名 称：固定百叶风口带阀
2.规 格：800*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	4
	

	97
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名 称：固定百叶风口
2.规 格：160*160
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	13
	

	98
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名 称：固定百叶风口
2.型 号：150*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	3
	

	99
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名 称：固定百叶风口
2.规 格：1000*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	2
	

	100
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名 称：固定百叶风口
2.规 格：200*200
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	101
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名 称：固定百叶风口
2.规 格：200*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	102
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:固定百叶风口
2.规格:700*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	103
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：固定百叶风口
2.规格：800*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	104
	配管
	1.名称:配管（预制叠合楼板现浇混凝土内预埋综合考虑）
2.规格:JDG16
3.敷设方式:明敷、暗敷综合考虑（凿槽恢复综合考虑）
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	30.00
	

	105
	配线
	1.名称:屏蔽信号线
2.配线型号：RVVP2*1.0mm2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	200.00
	

	106
	配线
	1.名 称:控制线
2.配线型号：RVV2*0.75mm2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	30.00
	

	107
	通风工程检测、 调试
	1.名称:通风工程检测、 调试
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	系统
	1
	

	三、1#老年护理中心-冷凝水系统

	108
	镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.管道标识设计要求:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗试压
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	3336.00
	

	109
	镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.管道标识设计要求:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗试压
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	421.35
	

	110
	镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.管道标识设计要求:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗试压
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	29.92
	

	111
	通风管道绝热
	1.绝热材料品种：橡塑保温
2.绝热厚度：δ=10mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	3.77
	

	112
	管道支吊架
	1.名称:冷凝水管支吊架制作安装
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	Kg
	1531.00
	

	113
	套管
	1.名称、类型:刚性防水套管
2.规格:DN32
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	199
	

	114
	金属结构刷油
	1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：防锈漆、调和漆
3.结构类型：钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	kg
	1531.00
	

	115
	管道刷油
	1.油漆品种：防锈底漆和色漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度：各两道
3.其他：满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	371.87
	

	四、2#机构养老用房-空调系统

	116
	风机盘管
	1.名称:多联机空调风管式室内机
2.型号:制冷量：3.2KW、制热量：3.6KW、机外静压：50pa（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.支架:设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质:隔振器
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	50
	

	117
	风机盘管
	1.名称:多联机空调风管式室内机
2.型号:制冷量：4.0KW、制热量：4.5KW，机外静压:50pa（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.支架:设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质:隔振器
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	5
	

	118
	风机盘管
	1.名称:多联机空调风管式室内机
2.型号:制冷量：4.5KW、制热量：5.0KW、机外静压：50pa（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.支架:设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质:隔振器
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	119
	风机盘管
	1.名称:多联机空调风管式室内机
2.型号:制冷量：5.6KW、制热量：6.3KW、机外静压：50pa（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.支架:设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	6
	

	120
	风机盘管
	1.名称:多联机空调风管式室内机
2.型号:制冷量：7.1KW、制热量：8.0KW、机外静压：50pa（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.支架:设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质:隔振器
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	89
	

	121
	风机盘管
	1.名称:多联机空调风管式室内机
2.型号:制冷量：9.0KW、制热量：10.0KW、机外静压：50pa（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.支架:设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质:隔振器
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	38
	

	122
	空调器
	1.名称:顶出风多联机空调室外机
2.规格:制冷量：45KW，制热量：50KW
3.安装形式:落地式
4.支架:设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
5.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振垫
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	11
	

	123
	空调器
	1.名称:顶出风多联机空调室外机
2.规格:制冷量：56KW，制热量：63KW
3.安装形式:落地式
4.支架:设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
5.隔振垫(器)支架形式、材质:隔振垫
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	124
	空调器
	1.名称:顶出风多联机空调室外机
2.规格:制冷量：101KW，制热量：112KW
3.安装形式:落地式
4.支架:设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
5.隔振垫(器)支架形式、材质:隔振垫
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	125
	空调器
	1.名称:顶出风多联机空调室外机
2.规格:制冷量：123KW，制热量：138KW
3.安装形式：落地式
4.支架:设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
5.隔振垫(器)支架形式、材质:隔振垫
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	126
	空调器
	1.名称:顶出风多联机空调室外机
2.规格:制冷量：162.5KW，制热量：181KW
3.安装形式:落地式
4.支架:设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
5.隔振垫(器)支架形式、材质:隔振垫
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	127
	空调器
	1.名称:顶出风多联机空调室外机
2.规格:制冷量：202KW，制热量：224KW
3.安装形式:落地式
4.支架:设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
5.隔振垫(器)支架形式、材质:隔振垫
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	128
	空调器
	1.名称:侧出风多联机空调室外机
2.规格:制冷量：12KW，制热量：13.5KW
3.安装形式:落地式
4.支架:设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
5.隔振垫(器)支架形式、材质:隔振垫
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	129
	风机盘管
	1.名称:分体式风管机空调室内机
2.型号:制冷量：5.0KW，制热量：5.8KW(含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.支架:设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质:隔振器
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	133
	

	130
	空调器
	1.名称:分体式风管机空调室外机
2.规格:制冷量：5.0KW，制热量：5.8KW
3.安装形式:落地式
4.支架:设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质:隔振器
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	133
	

	131
	铜管
	1.名称:无缝脱脂铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级:φ6.35*0.8
3.连接形式:钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1885.80
	

	132
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ9.52*0.8
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1269.50
	

	133
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ12.7*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	2161.00
	

	134
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ15.88*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1181.00
	

	135
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ19.05*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	653.50
	

	136
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ22.2*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	209.10
	

	137
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ25.4*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	120.90
	

	138
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ28.6*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	283.60
	

	139
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ31.8*1.25
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	392.63
	

	140
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ38.1*1.5
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	174.80
	

	141
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ41.3*1.5
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	3.85
	

	142
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ44.5*1.5
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	3.43
	

	143
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ50.8*1.6
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	64.20
	

	144
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：15mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	5.30
	

	145
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：20mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	4.14
	

	146
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：25mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	1.66
	

	147
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：30mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.84
	

	148
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：630<长边长≤1000
5.板材厚度：δ0.75
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	939.50
	

	149
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：1000<长边长≤2000
5.板材厚度：δ1.0
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	1988.00
	

	150
	金属结构刷油
	1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：防锈漆、调和漆
3.结构类型：钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	kg
	21792.00
	

	151
	管道支吊架
	1.名称：支吊架制作安装
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	Kg
	3000.00
	

	152
	管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温板
2.绝热厚度：δ=35mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	101.90
	

	153
	柔性接口
	1.名称：150mm保温型硅箔复合加筋软管
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	135.00
	

	154
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：方形散流器
2.规格：240*240
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	155
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：方形散流器
2.规格：300*300
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	156
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：格栅式回风口
2.规格：240*240
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	157
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：格栅式回风口
2.规格：300*300
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	158
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：双层百叶出风口
2.规格：1000*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	185
	

	159
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：双层百叶出风口
2.规格：900*200
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	114
	

	160
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：双层百叶出风口
2.规格：1200*200
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	10
	

	161
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：双层百叶出风口
2.规格：800*200
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	10
	

	162
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：单层百叶回风口
2.规格：1000*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	185
	

	163
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：单层百叶回风口
2.规格：900*200
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	114
	

	164
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：单层百叶回风口
2.规格：1200*200
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	10
	

	165
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：单层百叶回风口
2.规格：800*200
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	10
	

	166
	静压箱
	1.名称：回风静压箱
2.规格：2400*350*300
3.支架：支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	10
	

	167
	配管
	1.名称:配管（预制叠合楼板现浇混凝土内预埋综合考虑）
2.规格:JDG16
3.敷设方式:明敷、暗敷综合考虑（凿槽恢复综合考虑）
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	3720.00
	

	168
	配线
	1.名称：一拖一内外机连接线
2.配线型号：1.5mm2*6+0.75mm2*2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1500.00
	

	169
	配线
	1.名称：屏蔽信号线
2.配线型号：RVVP2*1.0mm2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	2750.00
	

	170
	配线
	1.名称：控制线
2.配线型号：RVV2*0.75mm2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	2930.00
	

	171
	通风工程检测、 调试
	1.通风工程检测、 调试
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	系统
	1
	

	五、2#机构养老用房-新风系统

	172
	风机盘管
	1.名称：全热交换新风机
2.型号：风量：4000m³/h，机外静压：220Pa（含设计要求空调配套控制开关）
3.支架：设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	3
	

	173
	风机盘管
	1.名称：全热交换新风机
2.型号：风量1500m3/h，机外静压160pa（含设计要求空调配套控制开关）
3.支架：设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	3
	

	174
	风机盘管
	1.名称：分体式全新风机室内机
2.型号：制冷量：14KW，制热量：13.7KW，机外静压：196Pa，新风量：1080m³/h（含设计要求空调配套控制开关）
3.支架：设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	175
	风机盘管
	1.名称：单向流新风机
2.型号：新风量180m3/h 机外余压84pa（含设计要求空调配套控制开关）
3.支架：设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振器
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	132
	

	176
	空调器
	1.名称：分体式全新风机室外机
2.型号：制冷量：14KW，制热量：16KW
3.支架：设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振垫
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	177
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：长边长（mm）≤320
5.板材厚度：δ0.5
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	286.00
	

	178
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：长边长（mm）≤450
5.板材厚度：δ0.6
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	129.00
	

	179
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：长边长（mm）≤1000
5.板材厚度：δ0.75
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	177.64
	

	180
	金属结构刷油
	1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：防锈漆、调和漆
3.结构类型：钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	kg
	1598.00
	

	181
	管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温板
2.绝热厚度：δ=35mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	21.64
	

	182
	静压箱
	1.名称：静压箱
2.规格：200*200*200
3.支架形式、材质：含独立支架制作安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	134
	

	183
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：防雨百叶
2.型号：800*320
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	6
	

	184
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：防雨百叶
2.型号：500*250
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	6
	

	185
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：防雨百叶
2.型号：320*200
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	186
	碳钢阀门
	1.名称：电动对开多叶调节阀
2.规格：630*320
3.支架形式、材质：含独立支架制作安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	6
	

	187
	碳钢阀门
	1.名称：电动对开多叶调节阀
2.规格：400*250
3.支架形式、材质：含独立支架制作安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	6
	

	188
	碳钢阀门
	1.名称：电动对开多叶调节阀
2.规格：320*200
3.支架形式、材质：含独立支架制作安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	189
	碳钢阀门
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：630*320
3.支架形式、材质：含独立支架制作安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	190
	碳钢阀门
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：500*400
3.支架形式、材质：含独立支架制作安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	191
	碳钢阀门
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：500*320
3.支架形式、材质：含独立支架制作安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	192
	碳钢阀门
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：500*250
3.支架形式、材质：含独立支架制作安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	193
	碳钢阀门
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：400*250
3.支架形式、材质：含独立支架制作安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	194
	碳钢阀门
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：320*200
3.支架形式、材质：含独立支架制作安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	6
	

	195
	碳钢阀门
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：200*120
3.支架形式、材质：含独立支架制作安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	4
	

	196
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：双层百叶出风口
2.规格：800*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	4
	

	197
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：双层百叶出风口
2.规格：1000*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	7
	

	198
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：双层百叶出风口
2.规格：1600*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	2
	

	199
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：双层百叶出风口
2.规格：150*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	4
	

	200
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：双层百叶出风口
2.规格：160*160
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	84
	

	201
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:双层百叶出风口
2.规格:120*120
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	20
	

	202
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:单层百叶回风口
2.规格:1200*400
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	203
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:单层百叶回风口
2.规格:1000*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	2
	

	204
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:单层百叶回风口
2.规格:1600*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	2
	

	205
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:单层百叶回风口
2.规格:1600*300
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	206
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:单层百叶回风口
2.规格:1200*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	1
	

	207
	套管
	1.名称、类型:穿墙钢套管
2.规格:DN150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	124
	

	208
	配管
	1.名称:配管（预制叠合楼板现浇混凝土内预埋综合考虑）
2.规格:JDG16
3.敷设方式:明敷、暗敷综合考虑（凿槽恢复综合考虑）
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1290.00
	

	209
	配线
	1.名称:控制线
2.配线型号：RVV2*0.75mm2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1290.00
	

	210
	通风工程检测、 调试
	1.通风工程检测、 调试
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	系统
	1
	

	六、2#机构养老用房-冷凝水系统

	211
	镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.管道标识设计要求:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗试压
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1943.00
	

	212
	镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.管道标识设计要求:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗试压
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	384.00
	

	213
	镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.管道标识设计要求:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗试压
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	39.00
	

	214
	套管
	1.名称、类型:刚性防水套管
2.规格:DN32
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	124
	

	215
	通风管道绝热
	1.绝热材料品种：橡塑保温
2.绝热厚度：δ=10mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	3.72
	

	216
	管道支吊架
	1.名称:冷凝水管支吊架制作安装
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	Kg
	891.60
	

	217
	金属结构刷油
	1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：防锈漆、调和漆
3.结构类型：钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	kg
	891.60
	

	218
	管道刷油
	1.油漆品种：防锈底漆和色漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度：各两道
3.其他：满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	251.90
	

	七、3#楼商业-空调系统

	219
	风机盘管
	1.名称：多联机空调风管式室内机
2.型号：制冷量：4.5KW、制热量：5.0KW、机外静压：50pa（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：减震器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	7
	

	220
	风机盘管
	1.名称：多联机空调风管式室内机
2.型号：制冷量：7.1KW、制热量：8.0KW、机外静压：50pa（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：减震器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	2
	

	221
	空调器
	1.名称：顶出风多联机空调室外机
2.规格：制冷量：45KW，制热量：50KW
3.安装形式：落地式
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振垫
5.支架：设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	222
	风机盘管
	1.名称：分体式风管机空调室内机
2.型号：制冷量：7.2KW，制热量：8.0KW（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：减震器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	107
	

	223
	空调器
	1.名称：分体式风管机空调室外机
2.规格：制冷量：7.2KW，制热量：8.0KW
3.安装形式：落地式
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔震垫
5.支架：设备支架制作、安装、除锈、刷油、防腐
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	107
	

	224
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ6.35*0.8
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	31.50
	

	225
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ9.52*0.8
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1436.20
	

	226
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ12.7*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	43.90
	

	227
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ15.88*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1429.60
	

	228
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ19.05*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	3.90
	

	229
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ22.2*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	3.60
	

	230
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ25.4*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	2.40
	

	231
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ28.6*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	12.25
	

	232
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：15mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	4.00
	

	233
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：20mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.05
	

	234
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：25mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.01
	

	235
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：30mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.02
	

	236
	金属结构刷油
	1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：防锈漆、调和漆
3.结构类型：钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	kg
	12980.70
	

	237
	管道支吊架
	1.名称：支吊架制作安装
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	Kg
	1000.00
	

	238
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：450<长边长≤630
5.板材厚度：δ0.6
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	695.50
	

	239
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：630<长边长≤1000
5.板材厚度：δ0.75
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	325.30
	

	240
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：1000<长边长≤2000
5.板材厚度：δ1.0
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	753.20
	

	241
	管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温板
2.绝热厚度：δ=35mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	72.30
	

	242
	柔性接口
	1.名 称：150mm保温型硅箔复合加筋软管
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	132.43
	

	243
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：方形散流器
2.规格：240*240
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	7
	

	244
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：格栅式回风口
2.规格：240*240
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	7
	

	245
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：格栅式回风口
2.规格：300*300
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	7
	

	246
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：双层百叶出风口
2.规格：800*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	214
	

	247
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：单层百叶回风口
2.规格：300*300
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	2
	

	248
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：单层百叶回风口
2.规格：1200*200
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	107
	

	249
	配管
	1.名称:配管（预制叠合楼板现浇混凝土内预埋综合考虑）
2.规格:JDG16
3.敷设方式:明敷、暗敷综合考虑（凿槽恢复综合考虑）
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1030.00
	

	250
	配线
	1.名称：一拖一内外机连接线
2.配线型号：1.5mm2*6+0.75mm2*2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1580.00
	

	251
	配线
	1.名称：屏蔽信号线
2.配线型号：RVVP2*1.0mm2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	100.00
	

	252
	配线
	1.名称：控制线
2.配线型号：RVV2*0.75mm2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1030.00
	

	253
	通风工程检测、 调试
	1.名称:通风工程检测、 调试
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	系统
	1
	

	八、3#楼商业-新风调系统

	254
	风机盘管
	1.名称：单向流新风机
2.型号：新风量180m3/h 机外余压84pa（含设计要求空调配套控制开关）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：减震器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	107
	

	255
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：圆形
4.规格：φ110
5.板材厚度：δ0.5
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	219.30
	

	256
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：长边长≤450
5.板材厚度：δ0.5
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	77.60
	

	257
	管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温板
2.绝热厚度：δ=35mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	12.10
	

	258
	金属结构刷油
	1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：防锈漆、调和漆
3.结构类型：钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	kg
	502.00
	

	259
	静压箱
	1.名称：静压箱
2.规格：200*200*200
3.支架形式、材质：含独立支架安装
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	214
	

	260
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：双层百叶出风口
2.规格：120*120
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	214
	

	261
	套管
	1.名称、类型：穿墙钢套管
2.规格：DN150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	214
	

	262
	配管
	1.名称:配管（预制叠合楼板现浇混凝土内预埋综合考虑）
2.规格:JDG16
3.敷设方式:明敷、暗敷综合考虑（凿槽恢复综合考虑）
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1070.00
	

	263
	配线
	1.名称：控制线
2.配线型号：RVV2*0.75mm2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1070.00
	

	264
	通风工程检测、 调试
	1.名称:通风工程检测、 调试
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	系统
	1
	

	九、3#楼商业-冷凝水系统

	265
	镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.管道标识设计要求:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗试压
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	683.84
	

	266
	镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.管道标识设计要求:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗试压
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	24.88
	

	267
	套管
	1.名称、类型:刚性防水套管
2.规格:DN32
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	107
	

	268
	通风管道绝热
	1.绝热材料品种：橡塑保温
2.绝热厚度：δ=10mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.98
	

	269
	管道支吊架
	1.名称:冷凝水管支吊架制作安装
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	Kg
	313.00
	

	270
	金属结构刷油
	1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：防锈漆、调和漆
3.结构类型：钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	kg
	313.00
	

	271
	管道刷油
	1.油漆品种：防锈底漆和色漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度：各两道
3.其他：满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	67.54
	

	十、4#楼商业-空调系统

	272
	风机盘管
	1.名称：多联机空调风管式室内机
2.型号：制冷量：8.0KW、制热量：9.0KW、机外静压：50pa（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：减震器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	6
	

	273
	空调器
	1.名称：顶出风多联机空调室外机
2.规格：制冷量：45KW，制热量：50KW
3.安装形式：落地式
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振垫
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	274
	风机盘管
	1.名称：分体式风管机空调室内机
2.型号：制冷量：7.2KW，制热量：8.0KW（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：减震器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	90
	

	275
	空调器
	1.名称：分体式风管机空调室外机
2.规格：制冷量：7.2KW，制热量：8.0KW
3.安装形式：落地式
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔震垫
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	90
	

	276
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ9.52*0.8
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1288.30
	

	277
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ12.7*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	3.80
	

	278
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ15.88*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1259.50
	

	279
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ19.05*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	15.90
	

	280
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ22.2*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	3.20
	

	281
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ28.6*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	4.32
	

	282
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：15mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	3.50
	

	283
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：20mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.06
	

	284
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：25mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.01
	

	285
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：30mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.01
	

	286
	金属结构刷油
	1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：防锈漆、调和漆
3.结构类型：钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	kg
	13647.27
	

	287
	管道支吊架
	1.名称：支吊架制作安装
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	Kg
	410.77
	

	288
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：长边长≤450
5.板材厚度：δ0.5
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	6.50
	

	289
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：450<长边长≤630
5.板材厚度：δ0.6
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	334.80
	

	290
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：630<长边长≤1000
5.板材厚度：δ0.75
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	1003.00
	

	291
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：1000<长边长≤2000
5.板材厚度：δ1.0
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	869.00
	

	292
	管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温板
2.绝热厚度：δ=35mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	83.42
	

	293
	柔性接口
	1.名称：150mm保温型硅箔复合加筋软管
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	111.38
	

	294
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：方形散流器
2.规格：300*300
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	6
	

	295
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：格栅式回风口
2.规格：600*300
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	6
	

	296
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：双层百叶出风口
2.规格：800*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	180
	

	297
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：单层百叶回风口
2.规格：1200*200
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	90
	

	298
	配管
	1.名称:配管（预制叠合楼板现浇混凝土内预埋综合考虑）
2.规格:JDG16
3.敷设方式:明敷、暗敷综合考虑（凿槽恢复综合考虑）
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	880.00
	

	299
	配线
	1.名称：一拖一内外机连接线
2.配线型号：1.5mm2*6+0.75mm2*2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1390.00
	

	300
	配线
	1.名称：屏蔽信号线
2.配线型号：RVVP2*1.0mm2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	50.00
	

	301
	配线
	1.名称：控制线
2.配线型号：RVV2*0.75mm2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	880.00
	

	302
	通风工程检测、 调试
	1.通风工程检测、 调试
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	系统
	1
	

	十一、4#楼商业-新风系统

	303
	风机盘管
	1.名称：单向流新风机
2.型号：新风量180m3/h 机外余压84pa（含设计要求空调配套控制开关）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：减震器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	90
	

	304
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：圆形
4.规格：φ110
5.板材厚度：δ0.5
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	281.63
	

	305
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：长边长≤450
5.板材厚度：δ0.5
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	73.90
	

	306
	管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温板
2.绝热厚度：δ=35mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	15.95
	

	307
	金属结构刷油
	1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：防锈漆、调和漆
3.结构类型：钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	kg
	516.00
	

	308
	静压箱
	1.名称：静压箱
2.规格：200*200*200
3.支架形式、材质：含独立支架安装、除锈、刷油、防腐
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	180
	

	309
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：防雨百叶
2.型号：110*110
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	90
	

	310
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称：双层百叶出风口
2.规格：120*120
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	180
	

	311
	套管
	1.名称、类型：穿墙钢套管
2.规格：DN150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	270
	

	312
	配管
	1.名称:配管（预制叠合楼板现浇混凝土内预埋综合考虑）
2.规格:JDG16
3.敷设方式:明敷、暗敷综合考虑（凿槽恢复综合考虑）
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	900.00
	

	313
	配线
	1.名称：控制线
2.配线型号：RVV2*0.75mm2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	900.00
	

	314
	通风工程检测、 调试
	1.名称:通风工程检测、 调试
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	系统
	1
	

	十二、4#楼商业-冷凝水系统

	315
	镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.管道标识设计要求:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗试压
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	489.63
	

	316
	镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.管道标识设计要求:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗试压
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	25.32
	

	317
	通风管道绝热
	1.绝热材料品种：橡塑保温
2.绝热厚度：δ=10mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.92
	

	318
	套管
	1.名称、类型:刚性防水套管
2.规格:DN32
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	90
	

	319
	管道支吊架
	1.名称:冷凝水管支吊架制作安装
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	Kg
	313.00
	

	320
	金属结构刷油
	1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：防锈漆、调和漆
3.结构类型：钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	kg
	313.00
	

	321
	管道刷油
	1.油漆品种：防锈底漆和色漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度：各两道
3.其他：满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	49.30
	

	十三、5#楼商业-空调系统

	322
	风机盘管
	1.名 称：分体式风管机空调室内机
2.型 号：制冷量：7.2KW，制热量：8.0KW（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：减震器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	98
	

	323
	空调器
	1.名 称：分体式风管机空调室外机
2.规 格：制冷量：7.2KW，制热量：8.0KW
3.安装形式：落地式
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔震垫
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	98
	

	324
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ9.52*0.8
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1393.00
	

	325
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ15.88*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1393.00
	

	326
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：15mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	3.60
	

	327
	金属结构刷油
	1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：防锈漆、调和漆
3.结构类型：钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	kg
	12897.53
	

	328
	管道支吊架
	1.名称：支吊架制作安装
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	Kg
	486.53
	

	329
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：630<长边长≤1000
5.板材厚度：δ0.75
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	953.00
	

	330
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：1000<长边长≤2000
5.板材厚度：δ1.0
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	1068.40
	

	331
	管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温板
2.绝热厚度：δ=35mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	75.90
	

	332
	柔性接口
	1.名 称：150mm保温型硅箔复合加筋软管
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	122.53
	

	333
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名 称：双层百叶出风口
2.规 格：800*150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	196
	

	334
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名 称：单层百叶回风口
2.规 格：1200*200
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	98
	

	335
	配管
	1.名称:配管（预制叠合楼板现浇混凝土内预埋综合考虑）
2.规格:JDG16
3.敷设方式:明敷、暗敷综合考虑（凿槽恢复综合考虑）
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	980.00
	

	336
	配线
	1.名 称：一拖一内外机连接线
2.配线型号：1.5mm2*6+0.75mm2*2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1480.00
	

	337
	配线
	1.名 称：控制线
2.配线型号：RVV2*0.75mm2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	900.00
	

	338
	通风工程检测、 调试
	1.名称:通风工程检测、 调试
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	系统
	1
	

	十四、5#楼商业-新风系统

	339
	风机盘管
	1.名 称：单向流新风机
2.型 号：新风量180m3/h 机外余压84pa（含设计要求空调配套控制开关）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：减震器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	98
	

	340
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：圆形
4.规格：φ110
5.板材厚度：δ0.5
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	308.00
	

	341
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：长边长≤450
5.板材厚度：δ0.5
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	72.00
	

	342
	金属结构刷油
	1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：防锈漆、调和漆
3.结构类型：钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	kg
	565.75
	

	343
	管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温板
2.绝热厚度：δ=35mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	3.30
	

	344
	静压箱
	1.名 称：静压箱
2.规 格：200*200*200
3.支架形式、材质：含独立支架安装
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	196
	

	345
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名 称：防雨百叶
2.型 号：110*110
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	98
	

	346
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名 称：双层百叶出风口
2.规 格：120*120
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	196
	

	347
	套管
	1.名称、类型：穿墙钢套管
2.规 格：DN150
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	294
	

	348
	配管
	1.名称:配管（预制叠合楼板现浇混凝土内预埋综合考虑）
2.规格:JDG16
3.敷设方式:明敷、暗敷综合考虑（凿槽恢复综合考虑）
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	980.00
	

	349
	配线
	1.名 称：控制线
2.配线型号：RVV2*0.75mm2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	980.00
	

	350
	通风工程检测、 调试
	1.通风工程检测、 调试
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	系统
	1
	

	十五、5#楼商业-冷凝水系统

	351
	镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.管道标识设计要求:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗试压
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	511.40
	

	352
	套管
	1.名称、类型:刚性防水套管
2.规格:DN25
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	98
	

	353
	通风管道绝热
	1.绝热材料品种：橡塑保温
2.绝热厚度：δ=10mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.58
	

	354
	管道支吊架
	1.名称:冷凝水管支吊架制作安装
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	Kg
	236.00
	

	355
	金属结构刷油
	1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：防锈漆、调和漆
3.结构类型：钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	kg
	236.00
	

	356
	管道刷油
	1.油漆品种：防锈底漆和色漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度：各两道
3.其他：满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	53.82
	

	十六、6#楼多功能大厅-空调系统

	357
	风机盘管
	1.名 称：多联机空调风管式室内机
2.型 号：制冷量：3.2KW、制热量：3.6KW、机外静压：50pa（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：减震器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	4
	

	358
	风机盘管
	1.名 称：多联机空调风管式室内机
2.型 号：制冷量：7.1KW、制热量：8.0KW、机外静压：50pa（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：减震器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	4
	

	359
	空调器
	1.名 称：侧出风多联机空调室外机
2.规 格：制冷量：14KW，制热量：16KW
3.安装形式：落地式
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振垫
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	360
	空调器
	1.名 称：多联机空调室外机
2.规 格：制冷量：28KW，制热量：31.5KW
3.安装形式：落地式
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振垫
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	361
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ6.35*0.8
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	10.20
	

	362
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ9.52*0.8
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	35.98
	

	363
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ12.7*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	10.20
	

	364
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ15.88*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	24.14
	

	365
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ19.05*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	1.80
	

	366
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ22.2*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	10.04
	

	367
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：15mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.09
	

	368
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：20mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.02
	

	369
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：25mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.04
	

	370
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：30mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.03
	

	371
	金属结构刷油
	1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：防锈漆、调和漆
3.结构类型：钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍
	kg
	405.92
	

	372
	管道支吊架
	1.名称：支吊架制作安装
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	Kg
	18.62
	

	373
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：长边长≤450
5.板材厚度：δ0.5
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	29.10
	

	374
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：450<长边长≤630
5.板材厚度：δ0.6
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	16.50
	

	375
	碳钢通风管道
	1.名称：通风风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：630<长边长≤1000
5.板材厚度：δ0.75
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	52.00
	

	376
	管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温板
2.绝热厚度：δ=35mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	3.80
	

	377
	柔性接口
	1.名 称：150mm保温型硅箔复合加筋软管
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	7.30
	

	378
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名 称：方形散流器
2.规 格：240*240
	个
	4
	

	379
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名 称：格栅式回风口
2.规 格：240*240
	个
	4
	

	380
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名 称：双层百叶出风口
2.规 格：800*150
	个
	4
	

	381
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名 称：单层百叶回风口
2.规 格：800*150
	个
	4
	

	382
	配管
	1.名称:配管（预制叠合楼板现浇混凝土内预埋综合考虑）
2.规格:JDG16
3.敷设方式:明敷、暗敷综合考虑（凿槽恢复综合考虑）
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	80.00
	

	383
	配线
	1.名 称：屏蔽信号线
2.配线型号：RVVP2*1.0mm2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	60.00
	

	384
	配线
	1.名 称：控制线
2.配线型号：RVV2*0.75mm2
	m
	80.00
	

	385
	通风工程检测、 调试
	1.通风工程检测、 调试
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	系统
	1
	

	十七、6#楼多功能大厅-冷凝水系统

	386
	镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.管道标识设计要求:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗试压
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	33.79
	

	387
	镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.管道标识设计要求:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗试压
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	16.00
	

	388
	通风管道绝热
	1.绝热材料品种：橡塑保温
2.绝热厚度：δ=10mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.07
	

	389
	管道支吊架
	1.名称:冷凝水管支吊架制作安装
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	Kg
	15.00
	

	390
	金属结构刷油
	1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：防锈漆、调和漆
3.结构类型：钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	kg
	15.00
	

	391
	管道刷油
	1.油漆品种：防锈底漆和色漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度：各两道
3.其他：满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	5.19
	

	十八、7#楼大门-空调系统

	392
	风机盘管
	1.名 称：多联机空调风管式室内机
2.型 号：制冷量：8.0KW、制热量：9.0KW、机外静压：50pa（含设计要求空调配套控制开关、冷凝水提升水泵等）
3.隔振垫(器)支架形式、材质：减震器
4.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	6
	

	393
	空调器
	1.名 称：顶出风多联机空调室外机
2.规 格：制冷量：45KW，制热量：50KW
3.安装形式：落地式
4.隔振垫(器)支架形式、材质：隔振垫
5.支架：含设备支架制作安装、除锈、刷油、防腐
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	台
	1
	

	394
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ9.52*0.8
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	28.70
	

	395
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ12.7*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	11.11
	

	396
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ15.88*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	20.29
	

	397
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：φ19.05*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	2.14
	

	398
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ22.2*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	6.27
	

	399
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ25.4*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	4.61
	

	400
	铜管
	1.名称：去油脱磷无缝紫铜管（含分歧器、制冷剂）
2.规格、压力等级：Φ28.6*1.0
3.连接形式：钎焊
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	6.50
	

	401
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：15mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.08
	

	402
	管道绝热
	1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑
2.绝热厚度：20mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.05
	

	403
	金属结构刷油
	1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：防锈漆、调和漆
3.结构类型：钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	kg
	228.00
	

	404
	碳钢通风管道
	1.名 称：通风风管
2.材 质：镀锌薄钢板
3.形 状：矩形
4.规 格：长边长（mm）≤1000
5.板材厚度：δ0.75
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计文件及规范要求。
7.接口形式：咬口
8.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	54.89
	

	405
	管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温板
2.绝热厚度：δ=35mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	1.92
	

	406
	柔性接口
	1.名 称：150mm保温型硅箔复合加筋软管
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	4.60
	

	407
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名 称：方形散流器
2.规 格：300*300
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	6
	

	408
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名 称：格栅式回风口
2.规 格：600*300
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	个
	6
	

	409
	配管
	1.名称:配管（预制叠合楼板现浇混凝土内预埋综合考虑）
2.规格:JDG16
3.敷设方式:明敷、暗敷综合考虑（凿槽恢复综合考虑）
4.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	60.00
	

	410
	配线
	1.名 称：屏蔽信号线
2.配线型号：RVVP2*1.0mm2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	50.00
	

	411
	配线
	1.名 称：控制线
2.配线型号：RVV2*0.75mm2
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	60.00
	

	412
	通风工程检测、 调试
	1.通风工程检测、 调试
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	系统
	1
	

	十九、7#楼大门-冷凝水系统

	413
	镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.管道标识设计要求:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗试压
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	18.24
	

	414
	镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.管道标识设计要求:满足设计要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗试压
6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m
	17.34
	

	415
	通风管道绝热
	1.绝热材料品种：橡塑保温
2.绝热厚度：δ=10mm
3.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m3
	0.05
	

	416
	管道支吊架
	1.名称:冷凝水管支吊架制作安装
2.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	Kg
	12.00
	

	417
	金属结构刷油
	1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：防锈漆、调和漆
3.结构类型：钢结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍
5.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	kg
	12.00
	

	418
	管道刷油
	1.油漆品种：防锈底漆和色漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度：各两道
3.其他：满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求
	m2
	3.90
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投标人：                            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
              年       月       日


商务标部分：
(1)投标函(附件一)；（注：放入电子标书格式投标函及其附录中）
(2)投标报价明细表(附件二)；（注：放入电子标书格式投标函及其附录中）
(3)随机备品备件一览表(附件三)；
(4)供招标人选购的备品备件一览表(附件四)；
(5)投标人需要说明的其他文件和说明(如有，格式自拟)。

特别提醒：请各投标单位在制作电子投标文件时将“投标函”、“投标报价明细表”放入电子标书格式的“投标函（及其附录）”中。
附件一
投 标 函
                       （招标人名称）：
    1．我方已仔细研究了                  （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元整（小写￥             ）的条件承包上述项目，交货期：        ，按合同约定实施和完成承包项目，工程质量达到            。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标： 
      （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 
      （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 
      （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 
      （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 
    4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。 
    5．                                    （其他补充说明）。


                                  投 标 人：                          （盖单位章）
                                  法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
                                  地址：                                       
                                  网址：                                       
                                  电话：                                       
                                  传真：                                       
                                  邮政编码：                                   
                                                     
           年        月       日
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附件二
投标报价明细表
项目名称：
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	小写：

	
	大写：


注：1、投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件采购清单未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人的投标报价包括并不限于凤凰山高品质养老院建设工程1#楼~7#楼空调及新风设备，相应冷媒管、风管、冷凝水管等各类管线及保温，风口、支架、制冷剂、开孔、套管等辅材，专用工具及备品备件的采购供货、深化设计、试验检验、运输仓储、系统安装、调试运行、技术培训、工程验收、竣工资料整理及工程结算、质保期内的故障维修、利润、税金、风险等及施工过程中的开孔、完工后的填补、修复与清理等所有费用。
2、本表格可自行扩展。

投标人(盖章)：                              法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                               
日期：
附件三   
随机备品备件一览表

	投标设备名称
	备品备件名称
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表所列为随投标设备所带的备品备件。


法定代表人：（签字或盖章）                         投标人(盖章)：

[bookmark: _Toc317847131]日期：

附件四
供招标人选购的备品备件一览表

	投标设备名称
	备品备件名称
	数量
	单位
	价格（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	总价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1.表所列为质保期所需的备品备件清单，不变价。
2.表中所列价格不计入投标总价，仅供招标人选购时用。


法定代表人：（签字或盖章）                         投标人(盖章)：

日期：


技术标部分：
(1) 评分索引表(附件五)；
(2) 业绩汇总表（评分业绩的汇总）(附件六)；
(3) 技术参数响应表（附件七）；
(4) 技术要求响应表（附件八）；
(5) 技术评分标准所要求的其他内容；
(6) 驻项目现场的工程技术、管理人员(附件九)；
(7) 投标人需要说明的其他文件和说明(如有，格式自拟)。













附件五
评分索引表

	序号
	评分项
	投标文件技术标对应内容页码
	其他说明

	1
	
	在          页提供
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	




附件六
业绩汇总表（评分业绩的汇总）
	序号
	供货单位
	工程名称
	采购单位
	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求
	提交证明材料内容
	在投标文件的位置

	1
	例如：企业名称
	例如：XX工程等
	例如：XX公司或指挥部等
	例如：X年X月X日完成，合同金额等
	例如：合同或中标通知书等
	例如：投标文件第X页

	2
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


  
备注：（1）业绩汇总表须按所附证明材料如实填写，未录入此表的不作为评审依据；
（2）本项目投标人最多可填报2个评分业绩，填报数量超过要求的，超过的业绩不再评审。
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附件七
技术参数响应表
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离
情况

	
	设备名称
	主要参数
	单位
	数量
	设备名称
	设备型号
	主要参数
	单位
	数量
	

	1
	多联机空调

	1.1
	多联机空调室外机
	制冷量：12KW，制热量：13.3KW
	台
	10
	
	
	
	
	
	

	1.2
	多联机空调室外机
	制冷量：14KW，制热量：16KW
	台
	7
	
	
	
	
	
	

	1.3
	多联机空调室外机
	制冷量：28KW，制热量：31.5KW
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	1.4
	顶出风多联机空调室外机
	制冷量：45KW，制热量：50KW
	台
	16
	
	
	
	
	
	

	1.5
	顶出风多联机空调室外机
	制冷量：56KW，制热量：63KW
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	1.6
	顶出风多联机空调室外机
	制冷量：61.5KW，制热量：69KW
	台
	5
	
	
	
	
	
	

	1.7
	顶出风多联机空调室外机
	制冷量：68KW，制热量：75KW
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	1.8
	顶出风多联机空调室外机
	制冷量：101KW，制热量：112KW
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	1.9
	顶出风多联机空调室外机
	制冷量：123KW，制热量：138KW
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	1.10
	顶出风多联机空调室外机
	制冷量：162.5KW，制热量：181KW
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	1.11
	顶出风多联机空调室外机
	制冷量：173.4KW，制热量：193.5KW
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	1.12
	顶出风多联机空调室外机
	制冷量：201.5KW，制热量：214KW
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	1.13
	顶出风多联机空调室外机
	制冷量：206.9KW，制热量：232KW
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	1.14
	多联机空调风管式室内机
	制冷量：2.8KW，制热量：3.2KW
机外静压：50pa
	台
	9
	
	
	
	
	
	

	1.15
	多联机空调风管式室内机
	制冷量：3.2KW，制热量：3.6KW
机外静压：50pa
	台
	66
	
	
	
	
	
	

	1.16
	多联机空调风管式室内机
	制冷量：3.6KW，制热量：4.0KW
机外静压：50pa
	台
	9
	
	
	
	
	
	

	1.17
	多联机空调风管式室内机
	制冷量：4.0KW，制热量：4.5K
，机外静压：50pa
	台
	34
	
	
	
	
	
	

	1.18
	多联机空调风管式室内机
	制冷量：4.5KW，制热量：5.0KW
机外静压：50pa
	台
	17
	
	
	
	
	
	

	1.19
	多联机空调风管式室内机
	制冷量：5.6KW，制热量：6.3KW
机外静压：50pa
	台
	13
	
	
	
	
	
	

	1.20
	多联机空调风管式室内机
	制冷量：7.1KW，制热量：8.0KW
机外静压：50pa
	台
	210
	
	
	
	
	
	

	1.21
	多联机空调风管式室内机
	制冷量：8.0KW，制热量：9.0KW
机外静压：50pa
	台
	12
	
	
	
	
	
	

	1.22
	多联机空调风管式室内机
	制冷量：9.0KW，制热量：10.0KW
机外静压：50pa
	台
	38
	
	
	
	
	
	

	2
	分体式风管机空调

	2.1
	分体式风管机空调
	制冷量：5.0KW，制热量：5.8KW
	套
	278
	
	
	
	
	
	

	2.2
	分体式风管机空调
	制冷量：7.2KW，制热量：8.0KW
	套
	307
	
	
	
	
	
	

	3
	新风机

	3.1
	分体式全新风机室外机
	制冷量：14KW，制热量：16KW
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	3.2
	分体式全新风机室外机
	制冷量：28KW，制热量：31.5KW
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	3.3
	分体式全新风机室外机
	制冷量：56KW，制热量：63KW
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	3.4
	分体式全新风机室内机
	制冷量：14KW，制热量：8.9KW
机外静压：200Pa，新风量：810m³/h
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	3.5
	分体式全新风机室内机
	制冷量：28KW，制热量：17.4KW
机外静压：220Pa，新风量：2800m³/h
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	3.6
	分体式全新风机室内机
	制冷量：56KW，制热量：34.8KW
机外余压：300Pa，新风量：6000m³/h
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	3.7
	全热交换新风机
	风量1500m3/h，机外静压110pa
	台
	3
	
	
	
	
	
	

	3.8
	全热交换新风机
	风量：4000m³/h，机外静压：220Pa
	台
	3
	
	
	
	
	
	

	3.9
	单向流新风机
	风量180m3/h，机外余压84pa
	台
	427
	
	
	
	
	
	


注：投标文件中需针对上述技术参数做出一一响应，并注明偏离情况，同时提供相关证明材料或产品制造商样本复制件并加盖投标单位公章。

投标人：                   (盖章)
     年    月    日

附件八
技术要求响应表
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离情况

	1
	多联机空调技术要求
	
	

	▲1.1
	所投标产品的安装调试应满足设计图纸及《通风与空调工程施工质量验收规范》 （GB50243）、《多联式空调机系统设计与施工安装》（07K506）等国家、行业及地方相关规范、图集的最新要求。
	
	

	▲1.2
	投标顶出风多联机空调室外机采用直流变频涡旋压缩机，压缩机品牌应与整机品牌一致，不接受OEM代工、不接受贴牌生产。（提供承诺函（格式自拟）并加盖产品制造商公章）
	
	

	1.3
	顶出风多联机空调室外机热交换器采用多面散热设计，达到节能效果。（提供产品制造商样本复制件作为证明材料并加盖产品制造商公章）
	
	

	1.4
	投标多联机空调室外机满足浙江绿建三星要求，即全年性能系数APF相对于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015提升16%，具体为：
	名义制冷量CC（KW）
	全年性能系数APF

	CC≤14
	≥5.104

	14＜CC≤28
	≥4.988

	28＜CC≤50
	≥4.872

	50＜CC≤68
	≥4.640

	CC＞68
	≥4.408


投标文件中需提供所有投标多联机空调室外机单模块的APF值及对应的中国能效标识网最新备案查询页面截图并加盖投标单位公章。
	
	

	1.5
	投标多联机空调室内机具有回风温度传感器，能实时采集并准确控制回风温度。
	
	

	1.6
	投标多联机空调室内机配置冷凝水提升泵。
	
	

	1.7
	投标多联机空调室内机控制方式为就地控制，每台室内机均配置一个液晶显示线控器，具有温度设定、制冷及制热模式设定、风量调节等功能。
	
	

	2
	分体式风管机空调技术要求
	
	

	▲2.1
	投标分体式风管机空调需满足浙江绿建三星要求，即全年性能系数APF相对于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015提升12%，具体为：
	名义制冷量CC（KW）
	全年性能系数APF

	CC≤7.1
	≥3.808

	7.1＜CC≤14
	≥3.584


投标文件中需提供所有投标分体式风管机空调的APF值及对应的中国能效标识网最新备案查询页面截图并加盖投标单位公章。
	
	

	2.2
	投标分体式风管机空调控制方式为就地控制，每台室内机均配置一个液晶显示线控器或遥控器，具有温度设定、制冷及制热模式设定、风量调节等功能。
	
	

	3
	新风机技术要求
	
	

	3.1
	投标分体式全新风机室内机采用DC风机或AC风机。
	
	

	3.2
	投标分体式全新风机具备风量调节功能。
	
	

	▲3.3
	投标全热交换新风机及单向流新风机均具备PM2.5过滤功能。
	
	

	3.4
	投标新风机控制方式为就地控制，每台新风机均配置一个控制开关。
	
	

	4
	其它技术要求
	
	

	▲4.1
	本项目多联机空调、分体式风管机空调、分体式全新风机、全热交换新风机均应为同一品牌。
	
	

	4.2
	本项目采用的橡塑保温材料防火等级均应达到难燃B1级。
	
	

	4.3
	本项目的所有空调材料需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标供应商免费补齐。投标文件中需提供由投标人出具的承诺书，格式自拟。
	
	


注：投标文件中需针对上述技术要求做出一一响应，并注明偏离情况，同时提供相关证明材料或产品制造商样本复制件并加盖投标单位公章。

投标人：                   (盖章)
     年    月    日
[bookmark: _Toc34032144][bookmark: _Toc31343176][bookmark: _Toc317847133]附件九
驻项目现场的工程技术、管理人员
	姓名
	本工程拟
任岗位
	年龄
	性别
	专业
学历
	专业
年限
	现任职务和职称
	安排上岗的
起止时间
	类似工程的经历、业绩介绍（或另附简历）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、我方单位的项目负责人、技术负责人、施工、质量、安全、材料、财务以及各主要专业工种负责人均已列入。
2、列入本表人员的更换须经招标人单位同意，擅自更换或不到位均属违纪行为。


法定代表人：（签字或盖章）                         投标人(盖章)：

日期：




资格审查资料：
(1)企业法人营业执照；
(2)制造商授权书(附件十)；
(3)法定代表人身份证明(附件十一)；
(4)法定代表人授权委托书(若有)(附件十二)；
(5)投标承诺书(附件十三)；
(6)投标保证金缴纳证明资料；
(7)其他资料（若有，格式自拟）。




附件十
制造商授权书
（参考格式，仅适用于代理商投标）

致：                               （招标人名称）
             （制造厂家名称）是根据所在地国家法律正式成立的，设备品牌为          ，主要营业地点在               （制造厂家地址）。兹授予                 （代理商名称）进行该项目投标，全权办理                                    招标文件要求提供的，由我方生产或制造的货物有关事宜予以认可。
    本品牌设备仅委托                （代理商名称）作为我方唯一代理商参加投标，若出现我方委托两家及以上代理商参加该项目投标的，同意全部作废标处理。

我方于      年    月    日签署本文，授权有效期同本次投标有效期，正本有效，复印无效。
         


制造商（盖章）：
盖章日期：



代理商（盖章）：
盖章日期：




附件十一
法定代表人身份证明



投标人名称：                                         
单位性质：                                         
地址：                                         
成立时间：   年   月   日
经营期限：                                         
姓名：   性别：   年龄：   职务：   
系(投标人名称)的法定代表人。特此证明。



投标人：     (盖章)
   年   月   日



	

法定代表人身份证复制件





附件十二

法定代表人授权委托书

本人          （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
    委托期限：                            。
    代理人无转委托权。



投  标  人：                                （盖单位章）
法定代表人：                                （签字或盖章）
身份证号码：                                
委托代理人：                                （签字）
身份证号码：                                
                       
        年      月      日 
	

委托代理人身份证复制件



附件十三
投标承诺书
（招标人名称）                    ：
本公司已详细阅读     （名称及项目编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下：
1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理。
2.承诺我单位法定代表人、授权代表等主要责任人诚信投标。
3.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。
4.承诺本招标文件要求的人员和我单位至投标截止时间三年内没有犯罪记录。
5.承诺我单位及拟派项目负责人未被有关行政主管部门列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单）或限制参加投标。
6.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人             （身份证号码：             ，联系手机号码： （必须为本人实名办理的手机号码）     ）；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表           （身份证号码：              联系手机号码： （必须为本人实名办理的手机号码）             ），上述人员承诺承担相应的法律责任。
7.其他：  /   。
8.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。


法定代表人（签字或盖章）：
投标人（单位盖章）：
                                               年    月    日





投标保证金缴纳证明资料
1.采用转账形式缴纳的：须同时提供①银行转账凭证（记录）、②基本账户开户证明。
2.采用银行保函或投标保险保单或担保保函的：须同时提供①银行保函或投标保险保单或担保保函、②购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出的凭证、③基本账户开户证明。


82

