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第一章    招标公告

绍兴开放大学校园改造提升工程桩基、原材料和实体检测项目招标公告
1.招标条件
本招标项目绍兴开放大学校园改造提升工程桩基、原材料和实体检测项目（项目名称），项目业主为绍兴开放大学，建设资金来自  财政资金 （资金来源），项目出资比例为 100%  ，招标人为绍兴开放大学，代建人为绍兴市交通建设有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目进行 公开 招标。
2.项目概况与招标范围 
2.1建设地点： 绍兴市越城区平江路579号。

2.2建设规模：校舍整体提升改造，拆建学生宿舍楼，场外改造。项目规划用地总面积89737.89 平方米，总建筑面积约66576 平方米，新建地上建筑面积约10926平方米，旧改建筑面积约55650平方米（其中地上建筑面积约54342平方米，地下建筑面积约1308平方米）。涉及拆除原有建筑面积约13255平方米，另需拆除配电房2、临时消防站、宿舍架空层等不计产权面积约2940平方米。包括对1-3号教学楼、6号信息制造实训楼、7号餐旅实训楼、体育馆、食堂等既有建筑实施结构加固、外立面翻新、破旧门窗加固更新、室内装修升级、给排水电气消防设施改造、学生宿舍楼拆除；新建8号办公楼、学生宿舍楼、水泵房、门卫等建筑及实施场外及配套工程。建安费暂定13654.38万元。招标估算价：约660244元。

2.3招标范围：绍兴开放大学校园改造提升工程内的所有桩基、原材料和实体检测工作，桩基检测包括静载抗压检测、低应变检测等；原材料和实体检测包括原材料检测、实体检测及配合招标人及代建人在进行项目检查中的专项抽检服务。涉及检测业务内容参照《省建设厅关于印发浙江省建设工程质量检测管理实施细则的通知》(浙建质安[2023]153号)及招标人和代建人要求为准。
2.4计划工期：与工程施工同步，并满足实际工程进度要求及相关规范要求（如施工图纸有要求的，须满足图纸要求）。
2.5质量要求：合格，按招标人及代建人要求提交相关成果资料，提供资料符合国家有关规范、规程、标准、相关部门的规定和设计要求。

2.6资格审查方式：资格后审。
投标人资格要求 

3.1本次招标要求投标人以下资质：
3.1.1须具有省级及以上建设主管部门核发的建设工程质量检测机构综合资质或建设工程质量检测机构专项资质（检测专项同时包含：地基基础、建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修）。

3.1.2项目负责人须具有工程师及以上职称；拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2026年7月至2026年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章,非独立法人的分公司社保证明有效），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2026年7月至2026年9月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

3.1.3企业和项目负责人近 五  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书，格式自拟）。
3.2本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。

4.招标文件获取
4.1凡有意参加投标者，请于2026年10月27日至2026年10月29日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8:30-12:00，14:00-17:00（北京时间，下同），在浙江广正建设项目管理有限公司（绍兴市越城区稽山街道阳明北路687号2号楼4层B-412室）获取招标文件。招标文件获取时应提交的纸质资料：单位介绍信或授权委托书、报名者身份证、企业营业执照、资质证书、项目负责人职称证书、项目负责人养老保险交纳清单或证明、无行贿犯罪记录承诺书等，均需每页加盖公章，另须填写以下表格，以WORD文档形式发送至邮箱382120430@qq.com。
	获取招标文件单位
	法定
代表人
	项目负责人
	联系人
	联系手机
	电子邮箱号码

	
	
	姓名
	专业资质
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.2招标文件获取：获取招标文件时需要提交的资料核验通过后，招标人将电子招标文件发送给各单位。如出现同一家投标单位重复提交获取资料的，以资料提交的时间领先者为准。
5.投标保证金：/。
6.其他有关内容

6.1评标入围方法：全部入围；
6.2评标方法：综合评估法（设技术标）；
6.3中标方式：最高分中标 ； 

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间2026年11月03日09:30时，地点为浙江广正建设项目管理有限公司（ 绍兴市越城区稽山街道阳明北路687号2号楼4层B-416室）现场提交投标文件，不参与开标会议（即递交完投标文件后自行离场）。
备注：①本项目投标文件不接受邮寄。②投标人的法定代表人或授权委托人均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。若委派授权委托人在现场参加开标会议的，授权委托人均由投标人自行选择确定。 
7.发布公告的媒介    
本次招标公告同时在     /     （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式 
招 标 人：绍兴开放大学               招标代理机构：浙江广正建设项目管理有限公司
地    址：绍兴市越城区平江路579号   地 址：绍兴市越城区稽山街道阳明北路687号2号楼4层 
联 系 人：王老师                     联  系  人：尉宗财、高强     
电    话：0575-88614560              电       话： 13967500205、13867532448     

代 建 人：绍兴市交通建设有限公司
地    址：绍兴市凤林西路135号
联 系 人：林工

联系电话： 0575-88126016
10.质疑投诉受理部门： 绍兴开放大学
联系人：王老师  电话： 0575-88614560 

            招标人（盖章）：绍兴开放大学

代建人（盖章）：绍兴市交通建设有限公司
招标代理机构（盖章）：浙江广正建设项目管理有限公司
2026年10月26日
第二章  投标须知

前  附  表

	项号
	内   容
	说明与要求

	1
	    工程名称
	绍兴开放大学校园改造提升工程桩基、原材料和实体检测项目

	2
	建设地点
	绍兴市越城区平江路579号

	3
	招标估算价
	660244元

	4
	承包方式
	包工包料

	5
	质量标准
	合格，按招标人及代建人要求提交相关成果资料，提供资料符合国家有关规范、规程、标准、相关部门的规定和设计要求。

	6
	招标范围
	绍兴开放大学校园改造提升工程内的所有桩基、原材料和实体检测工作，桩基检测包括静载抗压检测、低应变检测等；原材料和实体检测包括原材料检测、实体检测及配合招标人及代建人在进行项目检查中的专项抽检服务。涉及检测业务内容参照《省建设厅关于印发浙江省建设工程质量检测管理实施细则的通知》(浙建质安发[2023]153号)及招标人和代建人要求为准。

	7
	工期要求
	与工程施工同步，并满足实际工程进度要求及相关规范要求（如施工图纸有要求的，须满足图纸要求）。

	8
	建设资金来源
	财政资金

	9
	投标人资质

等级要求
	本次招标要求投标人以下资质：

1.须具有省级及以上建设主管部门核发的建设工程质量检测机构综合资质或建设工程质量检测机构专项资质（检测专项同时包含：地基基础、建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修）。

2.项目负责人须具有工程师及以上职称；拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2026年7月至2026年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章,非独立法人的分公司社保证明有效），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2026年7月至2026年9月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

	10
	资格审查方式
	资格后审

	11
	投标有效期
	为：60日历天（从投标截止之日算起）

	12
	投标保证金
	无

	13
	书面提疑截止时间
	时间： 2026年10月30日 12 时 00 分
地点：浙江广正建设项目管理有限公司（ 绍兴市越城区稽山街道阳明北路687号2号楼4层）
QQ邮箱：382120430@qq.com

	14
	书面答疑截止时间
	时间： 2026年10月30日 17 时 00 分
地点：浙江广正建设项目管理有限公司（ 绍兴市越城区稽山街道阳明北路687号2号楼4层）

	15
	投标文件份数
	资格审查资料：一式伍份，正本壹份，副本肆份

商务标：一式伍份，正本壹份，副本肆份

技术标：一式伍份，正本壹份，副本肆份

	16
	投标文件提交地点及截止时间
	地  点：浙江广正建设项目管理有限公司（ 绍兴市越城区稽山街道阳明北路687号2号楼4层B-416室）
时  间：2026年11月03日 9 时 30 分

	17
	开标
	开始时间：2026年11月03日 9 时 30 分

地点：浙江广正建设项目管理有限公司（ 绍兴市越城区稽山街道阳明北路687号2号楼4层B-416室）

	18
	评标办法及标准
	评标入围办法：全部入围。

评标办法：采用综合评估法（设技术标）。

	19
	履约担保金额
	中标人应提供履约担保金额为暂定合同价的2%，担保形式为保函（包括银行保函或者保险机构保函），履约担保在合同签订前提交。

	本项目招标解释权属于招标人。


一、总 则

1. 工程说明

本工程说明详见前附表。

2. 招标方式

本工程采用公开招标的方式，资格审查采用资格后审方法。

3. 招标范围及要求

招标范围：详见前附表。

招标要求：
（1）服务范围：绍兴开放大学校园改造提升工程内的所有桩基、原材料和实体检测工作，桩基检测包括静载抗压检测、低应变检测等；原材料和实体检测包括原材料检测、实体检测及配合招标人及代建人在进行项目检查中的专项抽检服务。涉及检测业务内容参照《省建设厅关于印发浙江省建设工程质量检测管理实施细则的通知》(浙建质安发[2023]153号)及招标人和代建人要求为准。
（2）服务质量：合格，按招标人及代建人要求提交相关成果资料，提供资料符合国家有关规范、规程、标准、相关部门的规定和设计要求。

（3）安全要求：服务人在服务工作中，应做好人员、设备等的保护工作，如因服务人责任发生安全事故，由服务人承担全部责任。

（4）合同工期：与工程施工同步，并满足实际工程进度要求及相关规范要求（如施工图纸有要求的，须满足图纸要求）。
4. 资金来源

建设单位的资金通过前附表所述的方式获得。
5. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任，购买招标文件，支付成本费/元。

二、招标文件

1. 招标文件的组成

1.1 招标文件由前附表、投标须知、主要合同协议条款、招标答疑纪要等组成。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。

2. 招标文件的解释

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后按前附表截止日期，以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人汇总后在投标截止日3日前以书面形式予以解答，同时答疑纪要或补充通知将送给所有获得招标文件的投标人。
3. 招标文件的修改

3.1.在投标截止日3日前，招标人可以用答疑纪要或补充通知的方式修改招标文件。

3.2 答疑纪要或补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3.3 为使投标人在编制投标文件时把答疑纪要或补充通知内容考虑进去，招标人将按规定延长递交投标文件的截止日期和开标时间。

4. 招标答疑

4.1 投标人将招标文件中存在的疑问，在规定的时间内书面送达或传真给招标人，由招标人汇总后，统一书面答复。

4.2 招标人向投标人提供的有关资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。

4.3 招标答疑纪要或补充通知均以书面形式为准。

三、投标文件的编制

1. 投标报价

投标人根据市场行情和招标人提供的资料自主报价。综合单价包含完成和实施本工程检测所需的人工、机械、材料、水电费、人员差旅及食宿费、各项措施费、施工现场转场、设备运输和安拆、安全文明措施、垃圾外运、保险、配合费、管理费、税金、应向政府及主管部门缴纳的各项法定手续费用等一切费用。投标人在报价时需根据自身情况及检测方案进行综合考虑。
2. 投标文件的组成

投标人的投标文件内容包括资格审查资料、技术标、商务标。
2.1.资格审查内容

2.1.1封面（详见招标文件附件）；

2.1.2法定代表人身份证明及授权委托书（详见招标文件附件）；

2.1.3营业执照、资质证书；

2.1.4提供项目负责人职称证书及缴费期限包含2026年7月至2026年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）；若项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2026年7月至2026年9月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。 

2.1.5企业和项目负责人近 五 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书，格式自拟）；
注：①上述资格审查资料，单独装订成册（资格审查资料封面或首页，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章）。

②不能提供上述材料任何一项或不符合后审要求的投标人为资格审查不合格。
2.2“技术标”至少应包括以下内容：

2.2.1封面（详见招标文件附件）；

2.2.2项目负责人简历表（详见招标文件附件）；

2.2.3本项目主要技术人员一览表（详见招标文件附件）；

2.2.4投标人主要仪器设备清单（详见招标文件附件）；

2.2.5技术标响应资料；技术标响应资料包括根据招标文件技术标评分标准中要求递交的各类证明资料、服务承诺和信用情况说明等资料。

2.2.6服务响应承诺书（详见招标文件附件）；

2.2.7投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

2.3“商务标”至少应包括以下内容：

2.3.1封面（详见招标文件附件）；
2.3.2投标书（详见招标文件附件）；

2.3.3投标函附录（详见招标文件附件）；
2.3.4投标人需要说明的其他文件和说明（详见招标文件附件）。

3. 投标文件格式要求

投标人应按照招标文件要求的内容和附件格式，编制投标文件。

4. 投标保证金：无。
5. 投标文件的份数和签署

5.1 投标人按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

5.2 投标文件“正本”和“副本”均要求装订成册，由投标人法定代表人亲自签署或盖法定代表人印鉴并加盖法人单位公章。

5.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是招标人造成的必须修改的错误，但修改处应加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章。

四、投标文件的递交

1. 投标文件的密封与标志

1.1  投标文件的资格审查资料、技术标、商务标应分开包装，并在封套的封口处加盖骑缝单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章。
1.2包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、“技术标”“商务标”。

1.3 投标文件没有按规定密封的，将被拒绝并原封退回投标人。

2. 投标截止送达及时限

2.1 投标人递交投标文件按前附表规定的时限和地点，逾期送达的投标文件作无效标处理。

2.2 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。

3. 投标文件的修改与撤回

3.1 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

3.2 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

3.3在投标截止日期与招标文件规定中规定的有效期终止日期间内，投标单位不得撤回投标文件。

五、开 标

1. 开标会议程序

1.1投标人及有关单位签到，投标人不需要到开标现场参加开标会议；

1.2招标人或其委托的代理机构宣布开标会议开始，介绍到会单位及人员；

1.3检查投标人标书的密封情况和送达时效；

1.4由评标委员会对投标单位进行资格审查；

1.5宣布资格审查结果；

1.6启封技术标，评标委员会对投标单位技术标进行符合性评议并打分；

1.7宣布各投标人技术标得分；

1.8启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；

1.9宣布各投标人总得分；

2.0宣布中标候选人。
2. 开标要求

2.1 招标人将于前附表规定的时间和地点（或按规定延长的时间和地点）举行开标会议。
2.2 开标会议在相关部门的监督下，由招标人组织主持，并邀请与开标、评标有关人员参加。

2.3开标现场全程视频录像。

2.4开标过程中要求投标人进行澄清、说明或补正的，须通过指定的电子邮箱382120430@qq.com做出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位在投标期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利。
2.5 投标人报名时确定的项目负责人、投标文件中所确定的项目负责人二者必须一致，否则视为废标。
3. 有下列情况之一将视为无效：

3.1 投标人未能出具相关证件或证件无效的；

3.2 投标文件未按规定标志密封、包装的；

3.3 企业资质、项目负责人资格等不符合要求的；

3.4 投标截止时间以后送达的投标文件；

3.5 投标书未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3.6 投标人的报价不在规定下浮区间的；
3.7未按规定递交投标保证金的；

3.8不符合招标文件明确的实质性响应条件的。
4. 投标文件鉴定和公布

当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称以及投标主要内容。
5. 唱标

唱标内容将做好记录。
6. 开标记录

开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。

六、评 标

1.评标组织

1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

2.评标原则

2.1竞争优选；

2.2邀请、公正、公平、优质、合理低价的原则；

2.3人员素质好，信誉高，诚信的原则；

2.4反对不正当竞争。

3. 评标要求

3.1投标书中的大写报价和小写报价不一致的，以大写为准。

3.2投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标书进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

3.3评标委员会应当审查每一投标书是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

3.4下列情况属于重大偏差：

（1）投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人印鉴的；

（2）投标书未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标书，或在一份投标书中对同一招标项目报有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（4）投标书载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（5）投标书附有招标人不能接受条件的；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。

3.5细微偏差是指投标书在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标书的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差做不利于该投标人的量化，量化标准应当在招标文件中规定。

3.6评标委员会经评审，按规定否决不合格投标或界定为废标后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决所有投标，招标人应当依法重新招标。

3.7依法必须进行招标的工程，当所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

3.8经初步评审合格的投标书，评标委员会应当根据招标文件确定的评标方法，对其商务部分作进一步评审、比较。

4. 评标办法 

4.1. 本次评标采用综合评估法。

4.2. 分值分配：（1）技术标60分；（2）商务标40分。

4.3.技术标评分办法（满分60分），按如下方法评估：

	序号
	项   目
	评分细则
	分值

	1
	业绩情况
	投标人自2023年7月1日以来(以合同签订时间为准）承接过类似项目检测业绩（业绩内容应包含桩基检测或建筑材料检测或实体检测内容）的每个得1.5分，最高得3分。

（投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同名称或合同内容必须包含桩基检测或建筑材料检测或实体检测内容。）
	3分

	2
	项目负责人资格
	项目负责人同时具有工程类高级工程师及以上职称和建设工程检测人员培训合格证（地基基础专业或主体结构及装饰装修（主体结构）专业或建筑材料及构配件专业）的得2分。
注：投标文件中需提供职称等证书并须提供项目负责人缴费期限包含2026年7月至2026年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章,非独立法人的分公司社保证明有效），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2026年7月至2026年9月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
	2分

	
	
	项目负责人以项目负责人身份（项目负责人身份以合同为准）承接过类似项目检测业绩（业绩内容应包含桩基检测或建筑材料检测或实体检测内容）的每个得2分，最高得4分。

（投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同名称或合同内容必须包含桩基检测或建筑材料检测或实体检测内容。上述材料无法体现项目负责人身份的，还须提供业主证明（加盖业主公章））
	4分

	3
	项目成员配备情况
	拟投入本项目组成员（不含项目负责人）同时具有建设工程检测人员培训合格证和工程师及以上职称的每人得2分，最高得8分。

注：投标文件中须提供以上人员的培训证书、职称等证书并须提供拟派项目组成员缴费期限包含2026年7月至2026年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章,非独立法人的分公司社保证明有效），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若为事业编制的，须提供缴费期限包含2026年7月至2026年9月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
	8分

	4
	检测方案
	根据投标人提供的检测实施方案全面性、可行性、合理性进行打分，包括但不限于检测方法、工艺流程、拟投入的检测设备。要点内容完整的得7.2-8.0分，内容较完整的得5.6-7.1分，内容与本项目仅部分有关联的得4.0-5.5分，不提供资料的不得分。
	8分

	
	
	根据投标人提供的检测质量管理及保证措施的全面、具体、针对性进行打分，包括但不限于质量管理制度、检测工作制度。要点内容完整的得7.2-8.0分，内容较完整的得5.6-7.1分，内容与本项目仅部分有关联的得4.0-5.5分，不提供资料的不得分。
	8分

	
	
	根据投标人提供的检测进度计划、安排和保证措施满足项目的实际需求、具体、针对性打分。要点内容完整的得7.2-8.0分，内容较完整的得5.6-7.1分，内容与本项目仅部分有关联的得4.0-5.5分，不提供资料的不得分。
	8分

	
	
	根据投标人提供的检测安全保证措施全面、具体、针对性打分，包括但不限于现场检测工作安全保证措施、交通车辆安全保证措施及项目组人员安全保证措施。要点内容完整的得6.3-7.0分，内容较完整的得4.9-6.2分，内容与本项目仅部分有关联的得3.5-4.8分，不提供资料的不得分。
	7分

	
	
	根据投标人提供的项目的重点难点和合理化建议科学合理性、具体、针对性打分。方案完善，可行性强的得6.3-7.0分，方案较完善，方案可行性一般的得4.9-6.2分，方案不够完善，方案基本可行的得3.5-4.8分，不提供资料的不得分。
	7分

	5
	服务响应
	投标人是否具有较强的服务响应能力，根据投标人项目履约优势、便利性、响应时间等情况打分。保障能力强的、便捷的得4.5-5.0分，保障能力较强、较便捷的得3.5-4.4分，保障能力一般、便捷性一般的得2.5-3.4分，不提供资料的不得分。
	5分


注:1、以上打分项最多保留到小数点后1位，打分完成后对各评标委员会成员的技术标评分进行汇总，按算术平均值方式计算出各投标人的技术分，得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。2、所有的证件必须在有效期内，未在有效期内的不得分。3、投标人所提供的复印件必须与自有原件一致，如发现有伪造或恶意修改等现象，招标人将上报监督部门，并追究投标人相应责任。招标人将对所有原件进行核查。
4.4商务标评分办法：（满分40分），评标办法如下：
4.4.1评分范围:通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

4.4.2评标基准价:进入评分范围的投标评标价的算术平均值作为评标基准价(其中，投标评标价在4家及以下时，以所有有效报价的算术平均值作为满分基准价，投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价;投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价)。

4.4.3根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的报价的得分值。即:

A.投标评标价等于评标基准价时，得满分(40分):

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣1分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣2分；
以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。

投标文件的价格评分不足10分的，计为10分。

计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
评标委员会认为报价可能低于其个别成本的，应当要求投标人作出书面说明并提供证明材料，不能合理说明的，作无效投标。
5.有下列情形之一的，招标人应重新招标：

5.1招标会议确认有效投标人少于3家的；

5.2招标会议确定的中标人放弃中标资格或者经查实无中标资格的。
七、定 标

1. 总分最高的第一名为中标候选人。
中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定期限内未能提交的或者发现中标候选人存在弄虚作假的，招标人将取消中标候选人的中标资格，本项目重新组织招标。

2. 确定中标候选人后，招标人应按规定公示不少于3个工作日，无异议的，方可发中标通知书。如在公示期间，发现有投标单位进行投诉，该投标单位应对异议和质疑举证内容的真实性负责；发现中标候选人存在弄虚作假的，招标人将取消中标候选人的中标资格。如投诉单位无充足理由或真实依据，则该投诉单位按扰乱招标市场的行为进行处理，并将上述行为上报相关部门。
八、授予合同

1.中标通知书

招标人签发中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

2.合同签订

投标人应在中标确认后30天内与招标人根据《中华人民共和国民法典》及相关文件的规定，依据招标文件、投标文件签订合同，逾期不签订的视为违约，取消其中标资格。给招标人造成损失的，还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

第三章    合同主要协议条款

招标人（甲方）：                               合同编号：
代建人（乙方）：                               签订地点：绍兴市
承包人（丙方）：                               签订时间：

甲方委托丙方提供绍兴开放大学校园改造提升工程桩基、原材料和实体检测项目，合同价款根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由招标人、代建人、承包人共同协商签订本合同。

第—条、工程概况

1、工程名称：绍兴开放大学校园改造提升工程桩基、原材料和实体检测项目 

2、工程建设地点：绍兴市越城区平江路579号
3、工程规模、特征：校舍整体提升改造，拆建学生宿舍楼，场外改造。项目规划用地总面积89737.89 平方米，总建筑面积约66576 平方米，新建地上建筑面积约10926平方米，旧改建筑面积约55650平方米（其中地上建筑面积约54342平方米，地下建筑面积约1308平方米）。涉及拆除原有建筑面积约13255平方米，另需拆除配电房2、临时消防站、宿舍架空层等不计产权面积约2940平方米。包括对1-3号教学楼、6号信息制造实训楼、7号餐旅实训楼、体育馆、食堂等既有建筑实施结构加固、外立面翻新、破旧门窗加固更新、室内装修升级、给排水电气消防设施改造、学生宿舍楼拆除；新建8号办公楼、学生宿舍楼、水泵房、门卫等建筑及实施场外及配套工程。建安费暂定13654.38万元。
第二条、合同价款的确定

本工程暂定合同价￥             （大写：            元整）。合同价包含完成和实施本工程检测所需的人工、机械、材料、水电费、人员差旅及食宿费、各项措施费、施工现场转场、设备运输和安拆、安全文明措施、垃圾外运、保险、配合费、管理费、税金、应向政府及主管部门缴纳的各项法定手续费用等一切费用。

本合同桩基检测采用固定单价形式，工程量按实结算，最终结算根据检测报告的实际工程量调整。结算时超出合同价部分应控制在合同价的10%以内（若超出合同价的10%，超出部分的合同价不予调整）。原材料、实体检测总价包干，结算时不作调整，丙方需无条件配合完成清单以外超出部分的检测内容，超出部分的合同价不予调整。
注：如因不可预见等原因遇本次桩基检测、原材料检测、实体检测清单中没有涉及的检测内容时，根据第五条变更通知要求，由发包人、代建人确认后实施。桩基检测价格根据《关于发布绍兴地区建设工程检测参考价的通知》（2024版）收费标准*55%，再依据中标下浮率[(招标控制价-暂定合同价）/招标控制价]确定。
付款方式

原材料检测、实体检测付款方式：工程实际产值完成20%后支付至原材料和实体检测的合同价的20%，工程实际产值完成50%后支付至原材料和实体检测的合同价的50%，整体项目竣工验收合格后支付至本项目原材料和实体检测的合同价的100%。

桩基检测付款方式：项目检测完成并提交符合要求的检测报告后（基础验收合格后）支付桩基检测的合同价的90％,剩余在整体项目竣工验收完成后并完成桩基检测结算审核后内付至结算价的100%。

注：每次付款前，乙方应开具相应的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付。
第四条、完成期限

与工程施工同步，并满足实际工程进度要求及相关规范要求（如施工图纸有要求的，须满足图纸要求）。

第五条、变更通知

1、丙方接到甲方、乙方变更通知后于3天内，提出变更方案的文件资料；甲方、乙方收到该文件资料之日起7天内予以确认；如甲方和乙方不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第7天自行生效，由此延误的工期顺延。

2、因甲方、乙方原因或不可抗力而影响工程进度时，工期可相应顺延，丙方不得因以上工期顺延提出费用索赔；因丙方原因而影呴工程进度时，未经甲、乙方书面同意，工期不得顺延．丙方须承担工期违约责任。

第六条、检测器材和设施

1、本服务项目所需的全部检测器材均由丙方自行负责配备并对其精度和可靠性负责；

2、除本合同另有规定外，本项目甲方、乙方不提供生活用电、用水以及生活办公场所、设施，所有工作、生活设施、设备均由丙方自行解决，相关费用由丙方自行承担。

第七条、违约责任

1、合同生效后，如合同项目因政策调整造成停建，甲方有权解除合同，若丙方未开始检测工作的，则甲方不承担违约责任，不支付任何款项。

2、丙方未能按约定或甲方、乙方指令要求的日期递交符合要求的成果,则应按人民币1000元/天支付延期违约金。

3、丙方不得拆解分包或转包。否则按照合同暂定总价的10%向甲方支付违约金，同时甲方、乙方有权即时解除合同。合同因此解除的，丙方承担全部违约责任。
4、本合同项下丙方应向甲方支付的违约金、损失赔偿款等，甲方、乙方有权在应付未付的合同款项中予以直接扣除。

5、若甲方依据本合同约定解除合同的， 丙方的人员和设备（包括丙方擅自将检测工作中任何部分另行委托第三方的人员和设备）未在甲方解除合同通知送达之日起五日内撤离工作现场并向甲方移交有关的所有资料， 丙方应向甲方支付合同总价款的20％作为违约金，甲方、乙方有权处理丙方未撤离工作现场的设备，丙方不得据此要求甲方承担任何责任。 

6、丙方不按时进场检测，在乙方发出书面通知后的三日内仍不进场检测的，丙方应向甲方支付检测预算总价款的20％作为违约金且甲方有权解除合同。 

7、如发生丙方应向甲方支付违约金、赔偿金的，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金、赔偿金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向丙方追偿。结算时若甲方实际支付金额超出结算应支付金额的，在甲方书面通知后三日内丙方应予返还，否则，每逾期一日，丙方应按应返还未返还款项0.5％向甲方支付违约金。

8、项目负责人需同投标文件保持一致，丙方不得擅自更换，如丙方擅自更换项目负责人，甲方有权处以3万元/人/次违约金，擅自更换项目团队人员（项目负责人除外），甲方有权处以1万元/人/次违约金；违约金在费用支付时直接扣除。

9、根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，丙方在合同实施过程中使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向甲方登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定丙方违约，按照本合同违约条款承担相应违约责任。
第八条、争议解决方式

甲方、乙方和丙方在履行合同中发生争议的，三方应友好协商解决。协商不成的，则任一方可将该争议向绍兴仲裁委员会申请仲裁。

在争议解决期间，三方应在不影响本项目工程进度的情况下继续履行合同。

第九条、其 他

（一）三方责任与义务

1、甲方和乙方的责任与义务

1)甲方和乙方应为丙方的工作提供便利条件。

2)甲方和乙方有权对丙方的工作质量进行评价。

3)甲方按合同规定向丙方支付项目款。

4)甲方、乙方应明确施测场地并尽量提供资料(包括原始施工资料、竣工资料等)。

2、 丙方的责任与义务

1) 丙方应按照国家相关规范、标准、规程的要求，以投标承诺的专业人员，为甲方提供合格的成果文件。

2) 丙方必须对成果文件的质量负责。若因丙方提供的检测数据有误引起施工过程中甲方或第三方的损失，丙方需承担相应责任，产生的复测等均不增加费用。

3） 丙方必须在甲方和乙方要求发出指令的规定时间内完成检测工作并出具相应的检测报告。

4）丙方应根据相关程序要求完成主管部门备案工作，丙方需承担上报、备案时产生的所有相关费用。（如需）
5）成果的知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意，丙方不得将研究成果透露给第三人或公开发表、学术交流等。

6）其他招标文件技术要求中的内容。

（二）技术标准和要求

1、技术标准化和规范

所有所涉及的标准规范（如检测标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。

 丙方采用其它标准和规范时，应在投标书中注明是采用何种标准，并应保证达到或优于国家规定的现行相关标准。

2、技术资格和能力

1） 丙方应对出具相应的成果报告进行复核和检验。

2） 丙方须有能力在　绍兴地区  提供长期服务的能力。

3、技术要求

1）完成的检测报告必须在规定时间内以报告形式通知相关人员；检测报告数据必须做到“真实、有效、快速、便民、优质”的工作服务；

2）检测单位的检测人员，需持有相关证书；

3）检测单位须及时安排工作任务，明确检测人员不少于两人，并报质监人员认可；

4）检测辅助所需的劳务人员、设备等，需由检测单位提供；要求检测单位使用全自动设备检测；

4、服务要求

1）工程质量执行工程所在地的政策法规、设计图纸、现行规范及质量验收标准；

2）按招标人合同有关质量的约定、国家现行工程规范、标准，并满足项目创杯要求；

3）因甲方工程需要，丙方必须按照甲方要求及时进行检测试验，不得以任何理由为由，延缓检测时间；

4）丙方必须对其出具的报告负全责，资料质量必须满足甲方要求。

5）因检测单位责任造成的相关增加工作，不再增加费用，产生的复测不再予以增加费用。

6）因甲方要求增减服务内容时， 丙方需无条件接受。

7）应甲方要求丙方需提供技术指导。

5、安全要求：

1） 丙方在实施作业期间，必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，承包方在所属现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由承包方负责。

2）丙方在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。丙方应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由丙方自行负责。

3） 丙方在实施过程中如发生质量事故责任全部自行承担，及时报告甲方。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送甲方共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

4）本项目实施过程中出现的作业人员或因承包人原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由丙方承担。

5）本项目实施过程中，由丙方引起的管线、线路等损坏由丙方承担相应的责任和损失。

6）丙方应文明施工，实施作业过程中若涉及绿地、绿化或其他设施的，除甲方应在开工前对绿化、市政、交通道路等进行审批、迁改、赔偿外，因自行处置，且做好相应的处置或赔偿手续，并在项目实施完成后按要求进行复原或者修复。

6、服务标准

1）丙方提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

2）丙方应严格按照招标文件要求及国家现行的有关标准、规范和合同的要求，精心组织，确保实施作业规范、成果准确，随时接受甲方代表及有关部门的检查。

3）验收由甲方和乙方按规定组织相关人员或专家进行。

4）所有提供的服务及成果验收都应服从甲方和乙方的统一安排。

7、其 他

1）在检测过程中若出现工程质量、进度和管理配合度等问题，在甲方和乙方三次书面警示通知后仍未能采取有效措施的，甲方有权单方终止合同，并保留索赔的权利。

2） 丙方须向甲方和乙方提交检测资料，并须对其质量负责。同时，成果资料还需符合当地相关部门的要求，否则甲方不予认可，不支付检测费，并要求丙方承担违约责任。

3）丙方向甲方提交6份纸质成果资料，1份电子版资料。

4）执行合同过程中，应服从甲方、乙方或监理单位对质量、服务、进度、安全生产、文明施工等方面的管理和协调，有责任完成与工程总承包单位之间的技术协调，并对工作作出书面的计划。如果发生争议，经协商一致或监理单位作出安排、提出要求后，各方都应遵守，并不得以此为要求增加费用或延长工期。

5）丙方有责任对投标文件中提出的技术规范、标准负责。丙方对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护甲方的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术等专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与甲方无关。

6）丙方有责任履行本合同约定的义务，丙方如出现不按合同约定履行义务的情况，每发生一次，甲方有权要求丙方按3000～30000元/次支付违约金（条款中已特别约定违约金的除外），并须在甲方指定期限内整改完毕，未能按甲方要求整改完毕的，还应再承担3000～30000元的违约金。未按要求整改的违约情形累计发生3次以上（含）招标人有权解除本合同，丙方承担全部违约责任。

7）乙方作为代建人，代表甲方负责本工程的日常管理工作，包括对丙方实施方案、进度、质量、安全文明、付款、结算等合同履约全过程的管理，但本工程最终的审核和决策权归甲方所有。

第十条、合同生效

本合同自合同签订盖章之日起生效。

丙方应在合同签订前向甲方支付合同总价的2%的履约保证金（合同金额的2%，合同期满后退还，不计息）。并在中标通知书30天内与甲方、乙方签订三方合同。如因丙方未按时缴纳履约保证金的，导致合同签订延误，甲方有权视为丙方自动弃权，并没收其投标保证金。

第十一条、合同份数

本合同一式 拾 份，甲乙各执 肆 份，丙方执 贰 份，签署盖章后生效。

招标人（甲方）：  （盖章）             代建人（乙方）：  （盖章）       

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

地  址：                     地  址：

邮政编码：                   邮政编码：           

法定代表人：             法定代表人：          

委托代理人：             委托代理人：             

电  话：                     电  话：    

传  真：     传  真：     

开户银行：                   开户银行： 

账号：                        账  号： 

时  间：      年  月  日      时  间：   年   月   日

承包人（丙方）：  （盖章）           

法定代表人或其委托代理人：  

（签字）                    

    地  址：                      

邮政编码：                    

法定代表人：              

委托代理人：                

电  话：                     

传  真：         

开户银行：                    

账号：                       

时  间：      年  月  日  

第四章    投标文件及其附件格式

                      （项目名称）招标
资格审查资料
投标人：                           （盖单位章）
法定代表人：                      （签字或盖章）
             年    月    日
附件一：法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：                                                              

投标人单位性质：                                                          

地    址：                                                                

成立时间：           年         月         日

经营期限：                                                               

姓名：               性别：            年龄：            职务：           

系                                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：（盖章）                        

日期：    年   月  日

附件二：授权委托书（格式）
本授权委托书声明：我       （法定代表人姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的        （授权委托人姓名）为我公司代理人，身份证号码                       。以本公司名义参加                 （招标人名称）组织的                     （项目名称）投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予承认。
代理人无转委权。特此委托。

附：法定代表人及授权代理人身份证复印件

代理人：                    性别：                 年龄：

单位：                      部门：                 职务：

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日
              （项目名称）招标
投  标  文  件
（技术标）
投标人：                               （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
         年         月         日
附件三：项目负责人简历表（格式）
                   （项目名称）     项目负责人简历表
	姓  名
	
	性  别
	

	资  格
	
	职  称
	

	学  历
	
	年  龄
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	已完成在建工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工日期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备  注
	


注：此表中各项可进一步细分，栏数不够可自加。
投标人名称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日
附件四：
主要技术人员一览表

	姓名
	专业
学历
	性别
	年龄
	职称职务
	专业工作年限
	本项目工作岗位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日
附件五：
投标人主要仪器设备清单
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	仪器鉴定时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日
附件六：
服务响应承诺书
致：（招标人）   
非常荣幸参加贵方组织的　　　　　　　（项目名称）的投标，我方就质量和服务作出如下承诺：
1.质量保证
2.工期保证
3.技术服务
4.培训服务
5.内部组织机构说明
6.其他
投标人名称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日
              （项目名称）招标
投  标  文  件
（商务标）
投标人：                               （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
         年         月         日
附件七：
                         （项目名称）投标书

招标人：   
根据已收到的项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程的招标文件后，我单位愿意以投标总价：            元（小写        元）的价格承包上述项目。

2、如果我方中标此项目，我方将在合同签订前提交履约担保。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束，并承认招标文件中“合同主要条款”内容。

4、除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）             

日 期：       年     月     日

投 标 函 附 录 

项目名称：绍兴开放大学校园改造提升工程桩基、原材料和实体检测项目                         单位：元

	一、桩基检测

	序号
	子项目
	总桩数
	桩型
	检测项目
	最大试验荷载（kN）
	检测数量（根）
	上限单价（元）
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	设计试桩
	/
	φ600mm 灌注桩
	单桩竖向抗压静载试验（7#楼新增）
	1000
	3
	38.5
	
	

	
	
	
	
	单桩竖向抗压静载试验
（8#楼、宿舍）
	3400
	3
	38.5
	
	

	
	
	
	
	低应变
	/
	6
	66
	
	

	2
	7#楼
	8
	φ600mm 灌注桩
	单桩竖向抗压静载试验
	1000
	2
	38.5
	
	

	
	
	
	
	低应变
	/
	8
	66
	
	

	3
	8#楼
	38
	φ600mm 灌注桩
	单桩竖向抗压静载试验
	3400
	2
	38.5
	
	

	
	
	
	
	低应变
	/
	21
	66
	
	

	4
	宿舍楼
	135
	φ600mm 灌注桩
	单桩竖向抗压静载试验
	3400
	3
	38.5
	
	

	
	
	
	
	低应变
	/
	78
	66
	
	

	桩基检测投标报价合价
	大写：                        小写：

	二、实体检测

	7#楼（加固工程）

	检测项目
	单位
	检测频率
	暂估检测组数
	上限单价（元）
	综合单价（元）
	合价（元）

	回弹法检测混凝土抗压强度
	个
	/
	9
	300
	
	

	截面尺寸
	个
	/
	9
	90
	
	

	钢筋间距
	个
	/
	9
	60
	
	

	钢筋保护层厚度
	个
	/
	9
	135
	
	

	锚固承载力检验
	根
	/
	6
	180
	
	

	1#教学楼（加固工程）

	检测项目
	单位
	检测频率
	暂估检测组数
	上限单价（元）
	综合单价（元）
	合价（元）

	回弹法检测混凝土抗压强度
	个
	/
	15
	300
	
	

	截面尺寸
	个
	/
	15
	90
	
	

	钢筋间距
	个
	/
	15
	60
	
	

	钢筋保护层厚度
	个
	/
	15
	135
	
	

	锚固承载力检验
	根
	/
	9
	180
	
	

	2#教学楼（加固工程）

	检测项目
	单位
	检测频率
	暂估检测组数
	上限单价（元）
	综合单价（元）
	合价（元）

	回弹法检测混凝土抗压强度
	个
	/
	21
	300
	
	

	截面尺寸
	个
	/
	21
	90
	
	

	钢筋间距
	个
	/
	21
	60
	
	

	钢筋保护层厚度
	个
	/
	21
	135
	
	

	锚固承载力检验
	根
	/
	9
	180
	
	

	3#教学楼（加固工程）

	检测项目
	单位
	检测频率
	暂估检测组数
	上限单价（元）
	综合单价（元）
	合价（元）

	回弹法检测混凝土抗压强度
	个
	/
	15
	300
	
	

	截面尺寸
	个
	/
	15
	90
	
	

	钢筋间距
	个
	/
	15
	60
	
	

	钢筋保护层厚度
	个
	/
	15
	135
	
	

	锚固承载力检验
	根
	/
	9
	180
	
	

	6#信息实训楼（加固工程）

	检测项目
	单位
	检测频率
	暂估检测组数
	上限单价（元）
	综合单价（元）
	合价（元）

	回弹法检测混凝土抗压强度
	个
	/
	2
	300
	
	

	截面尺寸
	个
	/
	2
	90
	
	

	钢筋间距
	个
	/
	2
	60
	
	

	钢筋保护层厚度
	个
	/
	2
	135
	
	

	锚固承载力检验
	根
	/
	3
	180
	
	

	食堂（加固工程）

	检测项目
	单位
	检测频率
	暂估检测组数
	上限单价（元）
	综合单价（元）
	合价（元）

	回弹法检测混凝土抗压强度
	个
	/
	4
	300
	
	

	截面尺寸
	个
	/
	4
	90
	
	

	钢筋间距
	个
	/
	4
	60
	
	

	钢筋保护层厚度
	个
	/
	4
	135
	
	

	锚固承载力检验
	根
	/
	3
	180
	
	

	8#楼（新建工程）

	检测项目
	单位
	检测频率
	暂估检测组数
	上限单价（元）
	综合单价（元）
	合价（元）

	回弹法检测混凝土抗压强度
	个
	/
	15
	300
	
	

	楼板厚度
	个
	/
	9
	90
	
	

	楼板钢筋间距
	个
	/
	9
	60
	
	

	钢筋保护层厚度
	个
	/
	30
	135
	
	

	水泵房（新建工程）

	检测项目
	单位
	检测频率
	暂估检测组数
	上限单价（元）
	综合单价（元）
	合价（元）

	回弹法检测混凝土抗压强度
	个
	/
	5
	300
	
	

	钢筋保护层厚度
	个
	/
	5
	135
	
	

	门卫2（新建工程）

	检测项目
	单位
	检测频率
	暂估检测组数
	上限单价（元）
	综合单价（元）
	合价（元）

	回弹法检测混凝土抗压强度
	个
	/
	5
	300
	
	

	钢筋保护层厚度
	个
	/
	5
	135
	
	

	宿舍楼（新建工程）

	检测项目
	单位
	检测频率
	暂估检测组数
	上限单价（元）
	综合单价（元）
	合价（元）

	回弹法检测混凝土抗压强度
	个
	/
	25
	300
	
	

	楼板厚度
	个
	/
	15
	90
	
	

	楼板钢筋间距
	个
	/
	15
	60
	
	

	钢筋保护层厚度
	个
	/
	30
	135
	
	

	实体检测（加固+新建）投标报价合价
	大写：                小写：

	三、原材料检测

	序号
	产品名称
	检测项目
	检测频率
	单位
	检测数量
	上限单价（元）
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	砌筑砂浆
	稠度、凝结时间、抗压强度、保水性、拉伸粘结强度
	/
	组
	3 
	630
	
	

	2
	预拌砂浆
	稠度、2h稠度损失率、凝结时间、抗压强度、密度、保水性、拉伸粘结强度、28d收缩率、压力泌水率
	/
	组
	6 
	1320
	
	

	3
	建筑砂浆
	稠度、密度、凝结时间、保水性、拉伸粘结强度、抗压强度
	/
	组
	3 
	720
	
	

	4
	加气混凝土砌筑砂浆（薄层砌筑砂浆）
	抗压强度,拉伸粘结强度
	/
	组
	3 
	480
	
	

	5
	聚合物水泥防水砂浆
	凝结时间、抗压强度、抗折强度、粘结强度、柔韧性(横向变性能力)
	对同一类别产品，每 50t为一批，不足 50t 也按一批计
	组
	3 
	1080
	
	

	6
	防水砂浆
	凝结时间、抗压强度、抗折强度、粘结强度
	/
	组
	3 
	660
	
	

	7
	建筑砂浆配合比
	配合比设计
	/
	组
	4 
	480
	
	

	8
	砂浆抗压强度
	抗压强度
	/
	组
	50 
	27
	
	

	9
	砂浆抗渗
	抗渗性
	/
	组
	25 
	300
	
	

	10
	抗裂砂浆
	粘结强度、浸水拉伸粘结强度、可操作时间、压折比
	/
	组
	3 
	1200
	
	

	11
	界面砂浆
	拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强度
	/
	组
	3 
	600
	
	

	12
	无机轻集料保温砂浆
	干表观密度、抗压强度、拉伸粘结强度、导热系数、软化系数
	/
	组
	5 
	1500
	
	

	13
	加气混凝土砌块
	抗压强度、干体积密度、导热系数、尺寸偏差和外观质量
	/
	组
	8 
	1020
	
	

	14
	混凝土配合比
	配合比设计（验证）
	/
	组
	3 
	1800
	
	

	15
	混凝土试块
	抗压强度、养护
	/
	组
	150 
	36
	
	

	16
	混凝土抗渗
	抗渗性能（P8）
	/
	组
	65 
	480
	
	

	17
	混凝土抗渗
	抗渗性能（P6）
	/
	组
	25 
	360
	
	

	18
	轻骨料混凝土
	干表观密度、抗压强度
	/
	组
	2 
	480
	
	

	19
	混凝土外加剂
	pH值、密度、含固量、碱含量、氯离子、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间之差、抗压强度比
	/
	组
	3 
	3300
	
	

	20
	混凝土用水
	pH值、不溶物、可溶物、氯离子含量、硫酸根离子含量、碱含量、结时间差、胶砂强度比
	/
	组
	2 
	2340
	
	

	21
	蒸压加气混凝土砌块
	抗压强度,干密度,导热系数
	同品种，同规格，同级别的砌块,以 30000 块为一批,每天不足 30000 块亦为一批
	组
	2 
	960
	
	

	22
	防腐涂料
	防腐涂层厚度
	/
	件
	20 
	72
	
	

	23
	聚合物水泥防水涂料
	干燥时间、不透水性、粘结强度、抗压强度、抗折强度
	/
	组
	2 
	900
	
	

	24
	白色防霉无机涂料
	施工性、对比率、干燥时间、耐碱性、耐洗刷性、耐水性
	/
	组
	3 
	720
	
	

	25
	暖灰色防霉无机涂料
	施工性、对比率、干燥时间、耐碱性、耐洗刷性、耐水性
	/
	组
	2 
	720
	
	

	26
	白色无机涂料
	施工性、对比率、干燥时间、耐碱性、耐洗刷性、耐水性
	/
	组
	2 
	720
	
	

	27
	非固化橡胶沥青防水涂料
	外观、固含量、粘结性能、延伸性、低温柔性、耐热性、热老化
	以同一类型的 10t 产品为一批,不足 10t 也作为一批
	组
	2 
	1500
	
	

	28
	门窗
	气密性、水密性、抗风压
	/
	组
	2 
	1800
	
	

	29
	安全玻璃
	落球冲击性
	/
	组
	2 
	1800
	
	

	30
	石膏板
	尺寸偏差、对角线长度差、吸水率、面密度、断裂荷载、抗冲击性、护面纸与芯材粘结性、硬度、表面吸水量
	/
	组
	2 
	900
	
	

	31
	灌浆料
	抗折强度,抗压强度
	/
	组
	4 
	360
	
	

	32
	钢筋原材
	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、强屈比、超屈比
	/
	组
	65 
	132
	
	

	33
	钢筋焊接
	抗拉强度
	/
	组
	150 
	60
	
	

	34
	钢筋机械连接
	抗拉强度、残余变形、最大力下总伸长率
	/
	组
	120 
	180
	
	

	35
	钢筋机械连接工艺试验
	抗拉强度、残余变形、最大力下总伸长率
	/
	组
	30 
	720
	
	

	36
	钢筋焊接网
	拉伸试验、焊点抗剪力、弯曲
	/
	组
	3 
	330
	
	

	37
	耐碱玻璃纤维布
	拉伸断裂强力、断裂伸长率、耐碱断裂强力/耐碱强力保留率、单位面积质量
	/
	组
	2 
	780
	
	

	38
	密封胶/结构胶
	邵氏硬度、标态拉伸粘结性、基材剥离粘结性、相容性
	以同一型号的产品 20t为一批，不足 20t 亦按一批计
	组
	3 
	3000
	
	

	39
	界面剂
	横向变形、拉伸粘结性能
	连续生产，同一配料工艺条件制得的产品为一批。P 类产品 300t 为一批，D 类产品 30t 为一批。
不足上述数量时亦作为一批计
	组
	2 
	600
	
	

	40
	植筋
	抗拉力
	/
	组
	15 
	900
	
	

	41
	底漆
	施工性、干燥时间、耐水性、耐碱性
	/
	组
	3 
	390
	
	

	42
	油漆
	施工性、干燥时间、铅笔硬度、耐冲击性、划格试验、弯曲试验
	/
	组
	3 
	480
	
	

	43
	防火涂层厚度
	按构件数收费
	/
	构件
	20 
	90
	
	

	44
	脚手架扣件
	对接扣件抗拉性能（抗拉）,旋转扣件力学性能（抗滑、抗破坏）,直角扣件力学性能（抗滑、扭转刚度、抗破坏）
	/
	组
	3 
	1440
	
	

	45
	排水管
	外观、尺寸测量、拉伸屈服强度、断裂伸长率、维卡软化温度、环刚度
	/
	组
	6 
	930
	
	

	46
	电工套管
	规格尺寸、弯曲试验、抗压性能、阻燃性能
	/
	组
	3 
	600
	
	

	47
	插座
	标志、正常操作、爬电距离、电气间隙、耐热、通断能力、电气强度、电气间隙
	/
	组
	3 
	642
	
	

	48
	开关
	标志、正常操作、爬电距离、电气间隙、耐热、通断能力、电气强度、电气间隙
	/
	组
	3 
	642
	
	

	49
	电线、电缆
	标志、导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、老化前后抗拉强度及伸长率、电压试验、
	/
	组
	5 
	762
	
	

	50
	灯具
	色度、灯具效能、功率因数、光通量
	/
	组
	3 
	2400
	
	

	51
	照明
	平均照度、照度均匀度、照明功率密度
	/
	组
	3 
	1080
	
	

	52
	仿大理石瓷砖
	尺寸、吸水率、破坏强度、断裂模数、耐磨性
	/
	组
	3 
	840
	
	

	53
	防滑地砖
	尺寸、吸水率、破坏强度、断裂模数、耐磨性
	5000m²/批
	组
	2 
	840
	
	

	54
	红缸砖
	尺寸、吸水率、破坏强度、断裂模数、耐磨性
	5000m²/批
	组
	2 
	840
	
	

	55
	白色墙砖
	尺寸、吸水率、破坏强度、断裂模数、耐磨性
	5000m²/批
	组
	2 
	840
	
	

	56
	室内腻子
	施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、粘结强度、耐碱性、柔韧性
	组批以每 15t 同类产品为一批,不足 15t 亦按一批计
	组
	3 
	1110
	
	

	57
	室外腻子
	施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、粘结强度、耐碱性、柔韧性
	组批以每 15t 同类产品为一批,不足 15t 亦按一批计
	组
	2 
	1200
	
	

	58
	浅色外墙涂料
	施工性、对比率、干燥时间、耐碱性、耐洗刷性、耐水性
	/
	组
	3 
	720
	
	

	59
	浅灰色外墙真石漆
	施工性、对比率、干燥时间、耐碱性、耐洗刷性、耐水性
	/
	组
	1 
	720
	
	

	60
	深灰色外墙真石漆
	施工性、对比率、干燥时间、耐碱性、耐洗刷性、耐水性
	/
	组
	1 
	720
	
	

	61
	高瓷砖踢脚线
	尺寸、吸水率、破坏强度、断裂模数、耐磨性
	/
	组
	2 
	840
	
	

	62
	铝单板
	抗拉强度、断后伸长率、涂层厚度、尺寸偏差、膜厚
	板，带材应成批提交验收，每批应由同一合金牌号，状态和规格组成
	组
	2 
	1860
	
	

	63
	铝复合板
	抗拉强度、断后伸长率、涂层厚度、尺寸偏差、膜厚、滚筒剥离强度
	/
	组
	2 
	2580
	
	

	64
	幕墙性能检测
	气密性、水密性、抗风压、层间变形
	/
	组
	1 
	6240
	
	

	65
	轻钢龙骨
	外观、尺寸、双面镀锌层厚度、弯曲内角半径R
	班产量大于等于 2000m者,以 2000m 同型号，同规格的轻钢龙骨为一批,班产量小于 2000m者,以实际班产量为一批
	组
	3 
	390
	
	

	66
	岩棉板
	密度、导热系数、吸水率、压缩强度
	以同一原材料，同一生产工艺，同一规格,稳定连续生产的产品为一个检查批
	组
	4 
	1080
	
	

	67
	窗保温性
	传热系数
	/
	组
	2 
	2400
	
	

	68
	中空玻璃
	露点、耐紫外辐照性能
	/
	组
	2 
	1200
	
	

	69
	钢管
	抗拉强度,下屈服强度,断后伸长率,弯曲,直径和壁厚
	/
	组
	2 
	360
	
	

	70
	钢材
	拉伸（抗拉、屈服强度、伸长率）
	/
	组
	20 
	216
	
	

	71
	结构钢
	抗拉、屈服强度、伸长率
	/
	组
	20 
	144
	
	

	72
	排气道
	外观质量、尺寸偏差、垂直承载力、耐软物撞击
	/
	组
	3 
	1200
	
	

	73
	排气道现场检测
	现场防窜烟、防倒灌性能
	/
	组
	3 
	3000
	
	

	74
	沥青嵌缝油膏
	施工度
	/
	组
	1 
	180
	
	

	75
	石材
	体积密度、干燥抗压强度、水饱和抗压强度、弯曲强度
	/
	组
	3 
	360
	
	

	76
	隔热铝合金型材
	纵向剪切试验、横向拉伸试验
	/
	组
	2 
	720
	
	

	77
	铝合金普通型材
	抗拉强度、伸长率
	/
	组
	2 
	720
	
	

	78
	陶瓷砖胶粘剂
	拉伸胶粘强度、浸水后拉伸胶粘强度、晾置20min拉伸胶粘度
	/
	组
	2 
	900
	
	

	79
	无机非金属材料
	放射性
	/
	组
	5 
	900
	
	

	80
	室内环境质量
	甲醛、苯、苯系物、氨、氡、TVOC
	/
	点
	30 
	900
	
	

	81
	石材干挂胶
	污染性
	/
	组
	2 
	1800
	
	

	82
	水泥浆
	抗压强度
	/
	组
	6 
	27
	
	

	83
	墙体传热系数
	传热系数
	/
	组
	1 
	2700
	
	

	84
	通风空调系统
	室内环境温度、湿度
	/
	间
	3 
	720
	
	

	85
	箅子、井盖
	外观质量及尺寸偏差、承载能力
	/
	组
	4 
	600
	
	

	86
	水泥
	安定性、标准稠度用水量、凝结时间、比表面积、胶砂强度、胶砂流动度、烧失量、氯离子
	/
	组
	6 
	1722
	
	

	87
	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）
	外观、尺寸偏差、压缩强度、导热系数、尺寸稳定性、吸水率
	/
	组
	3 
	1320
	
	

	88
	镀锌电焊网
	焊点抗拉力、丝径、镀锌层厚度
	/
	组
	2 
	780
	
	

	89
	弹性改性沥青防水卷材
	尺寸偏差/厚度、拉伸性能、不透水性、耐热性、低温柔性、撕裂强度、剥离强度
	以同一类型，同一规格10000m²为一批,不足10000 m²亦可作为一批
	组
	4 
	1050
	
	

	90
	花岗岩
	体积密度、干燥抗压强度、水饱和抗压强度、弯曲强度
	/
	组
	2 
	360
	
	

	91
	膨胀螺栓
	屈服强度、抗拉强度、延伸率、抗剪性
	每个验收批不宜超过3000套
	组
	3 
	660
	
	

	92
	1:3水泥砂浆
	稠度、凝结时间、抗压强度、保水性、拉伸粘结强度
	/
	组
	2 
	630
	
	

	93
	聚氨酯防水涂料Ⅰ型
	固体含量、表干时间、实干时间、拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性、粘结强度
	/
	组
	2 
	1200
	
	

	94
	材料燃烧性能
	燃烧性能
	/
	组
	4 
	2400
	
	

	95
	砖类
	抗压强度
	/
	组
	5 
	300
	
	

	96
	砖类全套
	外观质量、密度、尺寸、吸水率、抗折强度、抗压强度
	/
	组
	2 
	600
	
	

	97
	噪声
	按房间数收费
	/
	间
	4 
	360
	
	

	98
	细集料、砂
	表观密度、堆积密度、空隙率、含泥量、吸水率、含水率、泥块含量、坚固性、氯离子含量、石粉含量(亚甲蓝值)、压碎指标
	/
	组
	2 
	1182
	
	

	99
	粗集料、石
	颗粒级配、含泥量、针片状颗粒含量、压碎指标值、表观密度、松散堆积密度、孔隙率、泥块含量、坚固性、岩石抗压强度、紧密堆积密度、含水率、吸水率
	/
	组
	2 
	930
	
	

	100
	JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料
	施工性、抗折强度、抗压强度、湿基面粘结强度、混凝土抗渗压力、混凝土抗渗压力比
	/
	组
	2 
	1800
	
	

	101
	JS防水涂料Ⅱ型
	固体含量、表干时间、实干时间、拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性、粘结强度
	/
	组
	2 
	1200
	
	

	102
	安全网
	耐贯穿性能、耐击穿性能、阻燃性能、
	/
	组
	2 
	480
	
	

	103
	土工布
	单位面积质量、厚度、拉伸强度、梯形撕破强力、CBR顶破强力、接缝拉伸/拉伸强度、等效孔径
	以同一类型，同一规格10000m²为一批,不足10000m²按一批计
	组
	3 
	660
	
	

	104
	土击实
	土击实
	/
	组
	5 
	480
	
	

	105
	压实度
	≥96%、94%、93%
	/
	组
	30 
	90
	
	

	106
	路基路面
	平整度
	/
	点
	50 
	18
	
	

	107
	路基路面
	构造深度
	/
	点
	80 
	72
	
	

	108
	粗粒式改性沥青砼
	配合比
	/
	组
	3 
	3000
	
	

	109
	沥青
	针入度、延度、软化点、密度
	/
	组
	2 
	540
	
	

	110
	沥青嵌缝油膏
	施工度
	/
	组
	2 
	180
	
	

	111
	沥青路面取芯
	路面厚度、压实度
	/
	组
	3 
	252
	
	

	112
	钢板
	结构钢力学
	60t/批
	组
	15
	108
	
	

	113
	焊丝
	力学性能
	按进场批次
	组
	5
	180
	
	

	114
	高强螺栓
	扭矩系数
	/
	组
	5
	480
	
	

	115
	高强螺栓
	抗滑移系数
	/
	组
	5
	480
	
	

	116
	防火涂料
	粘结强度
	膨胀型：每个检验批不超过 100t；
非膨胀型：每个检验批不超过 500t；
	组
	5
	900
	
	

	117
	焊缝
	磁粉检测
	/
	组
	5
	1200
	
	

	118
	焊缝
	超声
	/
	组
	5
	1200
	
	

	119
	防火涂层
	防火涂层厚度检测
	/
	组
	8
	1200
	
	

	原材料检测投标报价合价
	大写：                        小写：

	总报价（一、桩基检测+二、实体检测+三、原材料检测）
	大写：                        小写：


注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、综合单价包含完成和实施本工程检测所需的人工、机械、材料、水电费、人员差旅及食宿费、各项措施费、施工现场转场、设备运输和安拆、安全文明措施、垃圾外运、保险、配合费、管理费、税金、应向政府及主管部门缴纳的各项法定手续费用等一切费用。投标人在报价时需根据自身情况及检测方案进行综合考虑； 

3、本项目上限总价为660244元，上限单价详见上表，投标报价=桩基检测投标报价+实体检测投标报价+原材料检测投标报价，投标报价超出上限总价或上限单价的作无效标处理。
投标单位：（盖章）                          法定代表人：（签字或盖章）             

日 期：       年     月     日
附：

投标报价书写规范说明

一、投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“”“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

二、投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“一”条处理）；

（2）有两个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

（3）无大写报价的，但有两个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。
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